**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：营口市鲅鱼圈区应急管理局购置鲅鱼圈区应急救灾物资采购项目**

**项目编号：BYQ-2020A034**

**编制单位：鲅鱼圈区应急管理局**

# 采购需求详细信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 参数 |
| 1 | 12㎡单帐篷 | 12㎡单帐篷 | 50(顶) | 1.12㎡单帐篷为天蓝单面涂覆 PVC 防水阻燃涂层布为主要材料缝制的篷体,以焊接钢管为框架组合而成的救灾专用物资。2.按着国家MZ/T 011.2－2010行业检验标准第二部分制定，符合MZ/T 011.2－2010第二部分行业标准。 |
| 2 | 12㎡棉帐篷 | 12㎡棉帐篷 | 50（顶） | 1.12㎡棉帐篷为天蓝单面涂覆 PVC 防水阻燃耐低温涂层布为面料，涤纶针刺毡为保温材料，阻燃涤纶平纹绸为里布，灰色双面涂覆 PVC 防水阻燃耐低温涂层布为地铺等主要材料缝制篷体、棉内胆和地铺，与焊接钢管为框架组合而成的救灾专用物资。2.按着国家MZ/T 011.4－2010行业检验标准第四部分制定，符合MZ/T 011.4－2010第四部分行业标准。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 3 | 36㎡单帐篷 | 36㎡单帐篷 | 2（顶） | 1.36㎡单帐篷为天蓝单面涂覆PVC防水阻燃涂层布为主要材料缝制的篷体，与焊接钢管制作的框架组装而成的救灾专用物资。2.按着国家MZ/T 011.3－2010行业检验标准第三部分制定，符合MZ/T 011.3－2010第三部分行业标准。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 4 | 36㎡棉帐篷 | 36㎡棉帐篷 | 2（顶） | 1.36㎡棉帐篷为天蓝单面涂覆 PVC 防水阻燃耐低温涂层布为面料，涤纶针刺毡为保温材料，阻燃涤纶平纹绸为里布，灰色双面涂覆 PVC 防水阻燃耐低温涂层布为地铺等主要材料缝制篷体、棉内胆和地铺，与焊接钢管为框架组合而成的救灾专用物资。2.按着国家MZ/T 011.5－2010行业检验标准第五部分制定，符合MZ/T 011.5－2010第五部分行业标准。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 5 | 厕所帐篷 | 厕所帐篷 | 2（顶） | 1.厕所帐篷为天蓝涂覆PVC防水阻燃双面涂层布为篷顶材料，以乳白双面涂覆PVC防水阻燃自洁涂层布为围墙材料，经热合、缝制而成的篷体，与焊接钢管为框架、方形钢管为蹲便器座架组合而成的救灾专用物资。2.按着国家MZ/T 011.6－2010行业检验标准第六部分制定，符合MZ/T 011.6－2010第六部分行业标准。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 6 | 折叠床 | 救灾专用折叠床 | 100（张） | 1.折叠床救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条，其样式结构应符合主管部门审查批准的救灾专用物资。2.按着国家MZ /T015.1－2010行业检验标准制定，符合MZ /T015.1－2010行业标准。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 7 | 场地照明灯 | 200W支架场地照明灯 | 10（盏） | 1.功率200W,电压220V。2.场地照明灯为应急电源电压不超过1000V,使用电光源的应急照明灯具。3.按着国家GB 7000.2-2008国家标准制定，符合GB 7000.2-2008国家标准。4.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 8 | 帐篷照明灯 | 15W帐篷照明灯 | 100（盏） | 1.功率15W,电压220V。2.场地照明灯为应急电源电压不超过1000V,使用电光源的应急照明灯具。3.按着国家GB 7000.2-2008国家标准制定，符合GB 7000.2-2008国家标准。4.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 9 | 燃油发电机 | JL3500-B | 4（台） | 1.燃油发电机为工频汽油式往复燃油发电机组。2.GB 8365-1987 工频汽油发电机组通用技术条件 GJB 425-1988 交流工频汽油发电机组通用技术条件 GJB 425A-2001 交流工频汽油发电机组通用规范 JB/T 10304-2001 工频汽油发电机组技术条件 JB/T 57147-1999 。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |
| 10 | 三芯软护套线 | RVV-3×1.5  | 1000（米） | 1.三芯软护套线为GB／T 5023的本部分详细规定了额定电压300／500 V及以下聚氯乙烯软电缆(软线)。2.按着国家GBT5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分\_软电缆（软线）标准制定，符合GBT5023.5-2008国家标准。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |