**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局熊岳污水处理厂二期年药剂采购项目**

**项目编号：BYQ-2020A036**

**编制单位：营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局**

# 采购需求详细信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药剂具体参数 | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 用途 | 数量（吨） |
| 1 | PAM (阴离子) | 分子量：1200-1400万水解度（以摩尔分数表示）：25% 有效含量：≥90%  丙烯酰胺的含量：≤0.05% | 去除悬浮物 | 5.4 |
| 2 | PAC （液体） | 氧化铝含量：≥28%  水不溶物含量：≤0.6% PH值（1%水溶液）：3.5-5.0 盐基度：40-90 | 混凝沉淀 | 550 |
| 3 | 化学除磷剂 | 有效含量：≥25%  水不溶物含量：≤0.5%  密度：≥1.26g/mL | 除磷 | 500 |
| 4 | PAM （阳离子） | 分子量：800-1000万离子度（以摩尔分数表示）：50%  有效含量：≥90%  丙烯酰胺的含量：≤0.05% | 一次脱水 | 13 |
| 5 | 杀菌剂 | 有效氯（以C1计）≥10.0 游离碱（以NaOH计）0.1-1.0铁（以Fe计）≤0.005 重金属（以Ph计）≤0.001  砷（以As计）≤0.0001 | 消毒 | 250 |
| 6 | 白砂糖液体 | COD：58-60万毫克/升 硫酸盐S04-2≤0.05%  PH值（10g/L水溶液）4-5  磷酸盐（P03-4）≤0.04%  铁离子（Fe+3）≤0.03% | 去除总氮 | 600 |