**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：鲅鱼圈区防汛应急物资采购**

**项目编号：BYQ-2021A002**

**编制单位：营口市鲅鱼圈区应急管理局**

# 采购需求详细信息

|  |
| --- |
| **2021年防汛救灾物资技术参数要求** |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **参数** | **是否符合要求** |
| 1 | 编织袋 | 条 | 34600 |  |  | 1.编制袋为pp材质，50\*80cm（长80CM因为缝补对折了一下有3cm到5cm偏差）；颜色白色。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 2 | 细绳子 | 米 | 20000 |  |  | 1.细绳子为丙纶、涤纶材质尼龙绳，规格直径6mm；承重100公斤。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 3 | 水 靴 | 双 | 300 |  |  | 1.水靴为塑胶材质防滑、耐磨、防砸、防压、防踩高筒靴；靴头增加钢板。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 4 | 雨衣 | 件 | 300 |  |  | 1.雨衣为布料为牛津布材质，布料厚度0.2mm，防水胶层为PU胶。外加应急救援反光条。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 5 | 无线对讲机 | 部 | 10 |  |  | 1.外壳防滑，携带智能快速充电器，电池容量1400毫安,配备耳机。2.拥有1-10个独立频道，音质采用X-PAND和LLE技术，信息技术采用MDC高速通信，速度达1200比特每秒，防串台、防窃听功能。3.防爆功能适用于火灾、石油化工等易燃易爆场所使用。4.售后服务符合国家有关规定执行。5.产品具有国家法定机构出具的防爆检验合格报告。 |  |
| 6 | 粗绳子 | 米 | 20000 |  |  | 1.细绳子为丙纶、涤纶材质尼龙绳，规格直径20mm；承重300公斤。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 7 | 锹 | 把 | 1000 |  |  | 1.锹头为 锰钢材质，锹头长 320（mm），把柄材质为木质，把柄长度1.2m。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 8 | 大 锤 | 把 | 200 |  |  | 1.大锤锤头为合金钢材质，全长 900（mm）；柄部为PPR弹性材质。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 9 | 手锯 | 个 | 200 |  |  | 1.手锯锯片材质为高速钢，齿宽 3（mm）全长590（mm），锯齿长500（mm），锯片厚度1mm；柄部为塑钢材质。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 10 | 救生衣 | 件 | 1000 |  |  | 1.救生衣面料为300D加绒牛津布；内填充聚乙烯泡沫组合，外加装3C发光条；颜色为暗红色；重量0.4kg。2、300D国标成人救生衣。3、售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 11 | 救生圈 | 个 | 200 |  |  | 1.救生圈的材料采用闭孔型发泡材料， 尺寸直径71，内径44cm；重量≥2.5kg，浮力≥14.5kg；颜色为橙色。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 12 | 手持扩音喇叭 | 部 | 20 |  |  | 1.手持扩音喇叭材质为ABS塑钢。2.频响范围 200Hz-15K（Hz），失真率 ≤1（％），输出功率 5-40（W），3C额定电压范围直流36V及以下，满电工作时长 5-10小时（温度 音量大小等因素影响工作时长。3.产品具有40W大功率、1000米无障碍物传声、手咪、支持外接电源功能4.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 13 | 警戒绳 | 米 | 20000 |  |  | 1.警戒绳采用丝印工艺，主要材质为反光TC布。2.尺寸 40\*100（mm），厚度 0.1（mm），标志色为红色、黄色。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 14 | 镐 | 把 | 250 |  |  | 1.镐为双扁洋镐，材质为高强度轨道钢，长度430（mm），刃宽60（mm），厚度25-30（mm），重量1.6kg;柄部为玻璃纤维材质，长度90cm。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 15 | 铁 丝 | 米 | 10000 |  |  | 1.铁丝为10#电镀锌铁丝线，材质为Q195。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 16 | 手 锤 | 把 | 1000 |  |  | 1.手锤锤头材质为45钢，全长 30（mm），柄部为PPR弹性材质。2.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 17 | 抽水机 | 台 | 10 |  |  | 1.汽油水泵抽水机参数出：2寸汽油水泵抽水机，入水口径mm(inch) 50(2")，总扬程（m) 28，吸水杨程（m) 8，最大流量（m3/h) 30，转速（rpm) 3600，型号 168F，形式 单缸强制风冷四冲程OHV，排量 (cm3) 163；最大功率（KW/rpm) 5.5/3600，起动系统 手动，燃油箱容量（L) 3.6，机油容量（L） 0.6，外形尺寸（mm） 520\*385\*460毛重/净重（kg） 27/25。2.四冲程OHV发动机，燃油有效，经济性好，噪音和振动小，重量轻，体积小，铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖，采用际标准的PF螺纹，通用性强，可配置不同类型的水管。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 18 | 消防水带 | 卷 | 200 |  |  | 1.消防水带经线材质为涤纶纱20S\*5股；纬线材质为涤纶长丝1110dtex\*4股。2.按着GB6246-2001、CNCA-C18-03:2014、CCCF-MHSB-07检验标准制定，符合GB6246-2001、CNCA-C18-03:2014、CCCF-MHSB-07制定标准。3、10-65-25水带+接头+水枪头4.售后服务符合国家有关规定执行。5.产品具有国家法定机构出具的检验合格报告。 |  |
| 19 | 防汛木桩 | 立方米 | 20 |  |  | 1.防汛木桩材质为松木。2.小头直径 10（cm），等级Ⅰ级，含水率 22，表观密度 1111（g/m3），抗弯强度 1111（MPa），横纹局部承压强度 1111。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 20 | 斧子 | 把 | 500 |  |  | 1.斧子斧头材质为高碳钢，全长140（mm），斧背宽56（mm），斧刃长100（mm）。2.柄部为桃木材质，柄长370（mm），重量1.1kg。3.售后服务符合国家有关规定执行。 |  |
| 21 | 强光手电 | 套 | 20 |  |  | 1.强光手电为铝材质，按着国家标准GB3836.1-2010，GB3836.4-2010,GB12476.1-2013,GB12476.4-2010检验标准制定，符合国家标准GB3836.1-2010，GB3836.4-2010,GB12476.1-2013,GB12476.4-2010制定标准。2.光源：LED ,额定功率：5W,额定电压：7.4V ,额定容量：3.4Ah,连续放电时间：超强光≥4(h)，强光≥8(h)，工作光≥20(h),充电时间：4h,外形尺寸：≤Φ40.5×174mm,重量：332g,防护等级为IP66,智能控制：恒流、恒功率电路控制，防止过充过放。3.售后服务符合国家有关规定执行。4.产品具有国家法定机构出具的检验合格报告。 |  |
| 合计 |  | 　 |  |