**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：大石桥市社会治理事务中心镇级分控中心智能化显示系统及装修项目**

**项目编号：DSQZC2020-058**

**编制单位：大石桥市社会治理事务中心（大石桥市网格化管理服务中心）**

# 采购需求详细信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇级分控中心（共17间）设备清单** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| **一、装修部分** | | | | |
| 1 | 装修 | 根据现场实际情况进行 | 项 | 17 |
| **二、管理计算机部分** | | | | |
| 1 | 管理计算机 | i3 CPU/4G(DDR4 2666)/1TB/USB键盘/USB鼠标 | 台 | 34 |
| 2 | 显示器 | 23.8寸显示器 | 台 | 34 |
| 3 | 键盘鼠标 | USB口 | 套 | 34 |
| **三、拼接屏及操作台部分** | | | | |
| 1 | 拼接屏 | 尺寸:不低于46英寸；拼缝：不大于3.5mm  分辨率 ：不低于1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；  视角：不低于垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；  响应时间：小于等于8ms(G to G)；  对比度：大于等于4000:1；  亮度：不低于500cd/㎡； | 块 | 68 |
| 2 | 拼接屏框架 | 定制 | 套 | 68 |
| 3 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠  输入接口：不低于1路HDMI, 1路DVI  输出接口：不低于4路HDMI，2路BNC  编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；  封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；  音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；  解码能力：支持不低于4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码；  画面分割：支持不低于1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面)  不低于1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口，1个光口 100base-FX/1000base-X，支持光电自适应  串行接口：不低于1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45）  音频输出接口不低于：4个3.5mm接口独立音频输出 | 台 | 17 |
| 4 | 操作键盘 | Android操作系统  屏幕尺寸≥10.2英寸  屏幕类型：触控屏  分辨率要求：不低于1280\*720  屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用  支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能  支持不低于4路1080P视频解码显示  连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能  支持语音对讲 | 台 | 17 |
| 5 | 交换机 | 提供8个千兆以太网电口。 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 17 |
| 6 | 操作台 | 采用优质冷轧钢板框架1.5其它1.0，表面经酸洗磷化静电喷涂。钢木结合，美观耐用。 | 套 | 17 |
| 7 | UPS | 1KVA | 台 | 17 |
| 8 | 弱电机柜 | 600\*600\*1000mm，网门 | 架 | 17 |
| 9 | 管路及线缆 | 管路及线缆 | 项 | 17 |
| 10 | 系统调试 | 设备调试 | 项 | 17 |