**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：大石桥市卫生健康局核酸检测采样点信息登记录入设备采购项目**

**项目编号：DSQZC2021-001**

**编制单位：大石桥市卫生健康局**

# 采购需求详细信息

**（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）**

一、笔记本电脑参数

|  |  |
| --- | --- |
| 性能指标 | 具体描述 |
| 基本配置 | ★CPU：≥因特尔酷睿I3十一代  ★内存：≥4G DDR4内存  显卡：高性能集成显卡  ★硬盘：≥1T硬盘  ★无线网卡：内置WiFi6无线网卡，蓝牙5.0  有线网卡：集成10/100/1000M高速以太网卡  显示器：14.0"LED背光防眩光屏幕，合金转轴  摄像头：≥720p 高清晰摄像头  接口：≥3×USB接口，≥1×HDMI  存储：SD读卡器  电池：≥48Wh锂电池  电源适配器：≥65W电源适配器  ★重量：≤1.7kg（含电池）  操作系统：出厂预装Windows10 64位Home系统 |
| 售后服务 | ★整机一年上门服务，厂家提供服务函 |
| 采购数量 | 531台 |

二、标签打印机配置参数：

（采购数量：531台）

1、打印宽度≥56mm；

打印速度≥127mm/s;

通讯接口：USB+串口；

字符放大/旋转：横向/纵向均可放大1-10倍、旋转打印（0度、90度、270度、）

工作环境5-45℃

三、台式居民身份证阅读机参数

（采购数量：531台）

1、符合《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范 》、标准

2、工作频率：13.56MHz±7kHz；

3、天线能量输出；（1）天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms； （2）天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms；

4、接口：USB接口或根据用户需求使用RS232接口；

5、阅读距离：0-3cm；

6、阅读时间：<1s；

7、应用环境：（1）操作系统：Windows XP、Windows7（32位和64位）等常见操作系统；（2）浏览器：IE浏览器IE7、IE8、IE9、IE10、IE11等常见浏览器。

8、开发环境：（1）C/S结构：支持VC/C#/Delphi/VB/java等语言，并提供包含示例源码的开发包；（2）B/S结构：提供标准OCX控件，并提供测试页及源码参考。

9、电源：采用USB口供电。或者根据客户需求提供电源供电，电源具有电源保护设计。具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。

10、平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时；

11、使用环境：（1）工作温度：-10℃～60℃；（2）贮运温度：-40℃~75℃；（3）相对湿度(贮运)：15%～95%RH；（4）工作湿度：<90%；（5）大气压力：60KPa～110 Kpa ；