**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：大石桥市中医院门诊病房综合楼办公用品采购项目**

**项目编号：DSQZC2021-029**

**编制单位：大石桥市中医院**

# 采购需求详细信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营口市大石桥市中医院门诊病房综合楼办公用品采购清单 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 颜色 | 数量 | 单位 |
| 1 | 诊桌 | 1400\*700\*750 | 枫木+白色 | 79 | 个 |
| 2 | 办公桌 | 1200\*600\*750 | 枫木+白色 | 175 | 个 |
| 3 | 收费桌 | 1600\*1200\*750 | 枫木+白色 | 7 | 个 |
| 4 | 办公椅 | 常规网布 | 黑色 | 399 | 把 |
| 5 | 诊断椅 | 常规网布 | 灰白 | 64 | 把 |
| 6 | 更衣柜 | 钢制 | 0.5厚钢制 | 98 | 个 |
| 7 | 文件柜 | 钢制 | 0.5厚钢制 | 169 | 个 |
| 8 | 档案柜 | 钢制 | 0.5厚钢制 | 17 | 个 |
| 9 | 器械柜 | 钢制 | 0.5厚钢制 | 26 | 个 |
| 10 | 屏风办公桌（4人位） | 1400\*700\*1050 | 枫木+白色 | 5 | 组 |
| 11 | 屏风办公桌（6人位） | 1400\*700\*1050 | 枫木+白色 | 6 | 组 |
| 12 | 主席台 | 1380\*720\*780 | 胡桃色 | 4 | 个 |
| 13 | 主席台座椅 | 黑色西皮 | 胡桃色 | 8 | 把 |
| 14 | 礼堂椅 | 常规 | 胡桃色 | 120 | 把 |
| 14 | 条桌 | 1500\*440\*760 | 胡桃色 | 4 | 个 |
| 1200\*440\*760 | 胡桃色 | 3 | 个 |
| 15 | 候诊椅 | 常规 |  | 30 | 个 |
| 16 | 手术室更衣柜 | 6530\*350\*900 | 枫木 | 1 | 组 |
| 6530\*350\*900 | 枫木 | 1 | 组 |
| 3400\*350\*2000 | 枫木 | 1 | 组 |
| 17 | 手术室鞋柜 | 1100\*400\*2000 | 枫木 | 1 | 组 |
| 2300\*400\*2000 | 枫木 | 1 | 组 |
| 18 | 血透更衣柜 | 3000\*400\*1850 | 0.5厚钢制 | 4 | 组 |
| 19 | ICU鞋柜 | 2200\*400\*1400 | 枫木 | 1 | 组 |
| **合计** | | |  | **1224** |  |

诊桌参数

1、1400\*700\*750,优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

办公桌参数

1、1200\*600\*750,优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

办公椅参数

1、面料：坐垫采用阻燃布绒，靠背采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。

2、曲木板：靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，曲木板符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、海绵：符合QB/T1952.2-2011、GB/T6343-2009、GB/T10802-2006标准，回弹率≥55%。

4、喷胶：符合GB 18583-2008, 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L。

诊断椅参数

1、整体：优质PP塑料，邻苯二甲酸酯、重金属，多环芳径均未检出；

2、钢制脚架，优质钢材，人体接触部位无毛刺.刃口.棱角；表面采用符合HG/T 2006-2006标准的优质粉末静电喷涂，喷涂：采用喷涂粉末，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

收费桌参数

1、1600\*1200\*750，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

更衣柜参数

1,900\*400\*1850，钢板：冷轧钢板各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。

2、喷粉：采用喷涂粉末，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。

3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

文件柜参数

1,900\*400\*1850，钢板：冷轧钢板各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。

2、喷粉：采用喷涂粉末，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。

3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

屏风位（四人位）参数

1,1400\*700\*1050，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

屏风位（六人位）参数

1,1400\*700\*1050，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

主席台参数

1,1380\*720\*780，面材：厚度≥0.6mm厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.1mg/L。

2、基材：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。

4、水性面漆，水性底漆：符合GB18581-2020标准，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属均≤5mg/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

会议椅参数

1、面料：采用优质人造革饰面，表面无裂纹，无损伤，无剥落，通过GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥4级。

2、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长。

3、海绵：符合QB/T1952.2-2011、GB/T6343-2009、GB/T10802-2006标准，回弹率≥55%。

4、水性面漆，水性底漆：符合GB18581-2020标准，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属均≤5mg/kg。

礼堂椅参数

1、面料：坐垫采用阻燃布绒，靠背采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。

2、曲木板：靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，曲木板符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、海绵：符合QB/T1952.2-2011、GB/T6343-2009、GB/T10802-2006标准，回弹率≥55%。

4、喷胶：符合GB 18583-2008, 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L。

条形桌参数

1,1500\*440\*760，面材：厚度≥0.6mm厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.1mg/L。

2、基材：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。

4、水性面漆，水性底漆：符合GB18581-2020标准，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属均≤5mg/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

条形桌参数

1,1200\*440\*760，面材：厚度≥0.6mm厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.1mg/L。

2、基材：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。

4、水性面漆，水性底漆：符合GB18581-2020标准，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属均≤5mg/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

排椅参数

1、钢板：冷轧钢板各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。

2、喷粉：采用喷涂粉末，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。

3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

器具柜参数

1、900\*400\*1850，钢板：冷轧钢板各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。

2、喷粉：采用喷涂粉末，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。

3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

档案柜参数

1、900\*400\*1850，钢板：冷轧钢板各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。

2、喷粉：采用喷涂粉末，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。

3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

定制手术室更衣柜参数

1、6530\*350\*2000，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

定制手术室更衣柜参数

1、3400\*350\*2000，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

定制手术室鞋柜参数

1、1100\*400\*2000，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

定制手术室鞋柜参数

1,2300\*400\*2000，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

定制血透更衣柜（下面鞋柜）参数

1、3000\*400\*1850，钢板：冷轧钢板各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。

2、喷粉：采用喷涂粉末，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。

3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

定制ICU鞋柜参数

1,2200\*400\*1400，优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L。

2、板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，符合GB/T35601-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤20μg/m3。

3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。

4、胶水：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发性有机物含量≤75g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。

5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。