**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：大石桥市应急管理局防汛抗旱应急装备**

**项目编号：DSQZC2021－013**

**编制单位：大石桥市应急管理局**

# 采购需求详细信息

**一包：抗洪抢险救援装备运载车项目**

**（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，则投标文件无效）**

采购车辆数量：2台

车身需求：

★车身颜色：黑

★车身结构：皮卡

★车身尺寸：长宽高分别大于5410×1934×1886mm

★货箱尺寸：长宽高分别大于1520×1520×540mm

★轴距：3230mm以上

★整车质量：1600kg以上

三、发动机要求：

★能源类型：汽油

★排量：2.0

★进气形式：涡轮增压

★最大马力：190ps以上

★最大功率：140kw以上

★最大扭矩：360N.m以上

★环保标准：国VI

四、底盘转向、车轮制动、安全装备需求：

★车体结构：非承载式

★驱动形式：四驱

★悬架类型：独立悬架

★制动器：盘式

★气囊数量：五个以上

五、变速箱要求

★挡位个数：8个以上

★类型：自动变数箱（AT）

六、外部原装配置：

★雷达：前后雷达

★雾灯：前雾灯

电子助力、18寸轮毂以上、铝合金轮毂、胎压显示、牵引力控制、并线辅助、车身稳定控制、前后驻车雷达、自适应巡航、发动机启停技术、上坡辅助、中央差速器锁止功能、限滑差速锁、车顶行李架、发动机电子防盗、车内中控锁、无钥匙启动、无钥匙进入、前雷达、后雷达、360全景影像、自动驻车、陡坡缓降、电动天窗、LED日间行车灯、前后电动车窗、外后视镜加热、远光LED灯、近光LED灯、自动头灯、转向辅助灯、智能感应雨刷。

七、内部原装配置：多功能方向盘、真皮方向盘、方向盘换挡、真皮座椅、前排座椅加热、后排座椅加热、主/副驾驶座椅电动调节、全液晶仪表盘、彩色行车电脑显示屏、触控液晶屏、GPS导航系统、道路救援呼叫、蓝牙/车载电话、220V电源、自动空调、后座出风口

八、其他需求

★证书：提供国家级检测机构出具的本次车辆一致性证书和三包凭证。

★质保：3年或10万公里

**二包：防汛应急指挥及抗洪抢险救援物资装备项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| 便携式移动排污移动泵车 | 台 | 2 | 排水流量360m3h  扬程18m  垂直吸程9.5m  连接器0.5KN硬度60±5°°  自吸高度  排水泵类型：自吸泵（不接收混流泵等需要真空辅助自吸的泵型）  柴油发动机型号：QSF2.8 ；排放标准：国4；发动机形式：直列、4缸、水冷、四冲程、涡轮增压；输出功率：47 kW；冷卻方式：水冷；起动方式：电起动；Rpm:转速：1500-1800 rpm；机油容量：13L; 润滑油型号: SAE15W/40 CF-4; 燃油型号: 0#或-10#柴油  低噪音外箱  移动拖车底盘要求: 单轴两轮拖车，汽车轮胎，扭力桥减震，且牵引高度可调节，配有电子制动系统（可控制刹车灯及转向灯），在牵引车刹车时拖车也同时刹车，牵引头安装安全锁链，锁链直径应≥7.1mm，断链负载≥6.4T，锁链不通过挂钩与拖车永久链接，拖车配有警示灯、刹车灯、转向灯、符合运输安全标准。 燃油油箱与底盘设计成一体式，结构紧凑节省空间，带燃油油位显示，油箱容量：满载连续运行15小时。  拖车行驶速度: ≥80km/h。  净重/毛重: 1200/1300kg  防风雨厢体技术参数: 防风雨厢体技术要求：箱体结构合理，采用厚度不小于2.0mm优质镀锌钢板制作而成，每块钢板都经过喷砂防锈、防腐处理，300度高温喷塑烤漆工艺。具备防锈防风防雨功能，车厢前后设有排风、进风百叶窗，两侧设有检修门， 箱体顶部配有工作警示灯，箱体内部配有固定式LED操作照明灯。  控制系统要求控制系统要求控制系统要求: 智能型控制系统，有GPS定位功能，采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器，可实时显示机组运行状态等参数，并对整机组有过载保护及报警停机功能，操作简单，运行可靠。有远程监控功能，可通过手机端下载APP，注册账号后通过手机启动和停止机组，手机APP可实时监测水泵机组运行数据、故障报警等信息。  附件：接头一套；进水管8米；出水带20米/卷；老虎夹喉箍一套；过滤网一个；说明书一套；工具包一个。 |
| 自动泛光工作灯 | 套 | 2 | 灯具部件：工作电压220v；LED灯头功率4\*200w；使用寿命≥20000h。  气动铝制升降部件：最大升起高度≥3.5m；上升、下降时间≤18s。  5KW发电机部件：额定输出电压|频率230|50v|Hz;油箱容量≥24L；总重量≤50kg；启动方式：手动式；型式：四冲程空冷式。  控制部件：无线遥控器可实现50米范围内控制每盏灯的开启和关闭。  发电机底部须安装行走支架部件，可在坑洼不平的碎石路面上方便移动。 |
| 手提式防爆探明灯 | 个 | 10 | 1、可手提、台面放置、磁力吸附、吊挂照明等方式；灯头照射角度调节≥75度。具有强光，工作光，弱光功能。 2、LED光源，寿命≥100000h。 3、满足GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》IP65相关规定。（检验报告中体现） 4、强光持续照明≥10h，工作光持续照明≥24h，弱光≥80h。 5、配有电量显示屏。 6、具有USB对外输出功能，可以对手机、数码产品进行充电。 7、额定容量≥5Ah 8、额定功率≥12W |
| 汽油发电机 | 台 | 2 | 1、功率：最大功率：≥8KW；额定输出功率：≥7.5KW 2、电压：220V|380V 3、油箱容量：≥25L 4、可持续工作时长≥8h  5、重量：≤85kg  6、底盘加轮 |
| 手摇报警器 | 台 | 5 | 1、声压级：125±2dB（A）@1m 2、音响频率：600±20HZ 3、材质：铝合金 4、净重：≤7kg |
| 救生绳 | 套 | 10 | 绳子:直径10.5mm；杜邦丝材；重量（±5%）78g|m。  安全带：涤纶高强丝材质；腰环尺寸70-122cm；腿环尺寸52-74cm；重量890g。  上升器：高强铝合金材质；重量208g；适用绳索直径13-1mm。  下降器：高强铝合金材质；重量345g；适用绳索直径9-12mm。  双滑轮：拉力2500kg；重量289g；高强铝合金材质；  主锁：高强铝合金材质；重量78g；拉力：2500kg |
| 雨衣 | 套 | 200 | 1、面料要求：190T春亚纺防水面料，优质PVC胶层，透气指数3000g/㎡/24h以上 2、款式：双大口袋设计，帽子可拆卸，前后有高亮TC材质反光条 3、按扣金属铜扣，雨裤、袖口为魔术贴或松紧带设计  4、有独立无纺布包装袋 5、（按要求统一印制“应急救援”字样） |
| 雨鞋 | 双 | 200 | 1、材质要求：鞋面天然橡胶内衬钢头;鞋底天然橡胶内衬钢底；靴桶天然橡胶； 2、筒高：≥35cm 3、鞋面拉伸度：≥10mpa  4、功能要求：防砸、防刺 4、符合标准：HG/T 3084-2010  5、有钢头质检报告 |
| 雨伞 | 把 | 100 | 1、雨布材质：190T抨击布黑胶涂层 2、雨伞打开方式：半自动一键开启 3、伞骨支数：8骨 4、伞架材质：碳纤维 5、手柄：橡胶材质 6、伞下直径：≥120cm 7、开伞高度：≥90cm  8、伞杆抗风强度：≥6级  9、抗雨性能：≥6 |