**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市纪委监委检举举报平台设备采购项目**

**项目编号：GZC2020-015**

**编制单位：中共盖州纪委办公室**

# 采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

交货时间及交货地点

付款方式

货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

备品备件

安装调试

技术服务及培训

验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

 **采购人的采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 包组名称 | 落实政府采购政策内容 | 是否进口 | 主要技术要求 | 数量 |
| 01 | 盖州市纪检监察外网设备采购 | 详见招标文件 | 否 | 盖州市纪委本级、27个乡镇（街道）纪（工）委、北海和仙人岛派驻纪检组纪检监察外网设备采购，详见货物主要技术要求。 | 1批 |

**二、项目预算及最高限价（按包）**

项目预算金额：人民币425700.00元。

最高限价金额：人民币425700.00元。

**三、合格供应商的资格条件**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、合格供应商还要满足的其它资格条件：无

**四、是否允许联合体投标**

本项目不允许联合体参与投标

**五、付款方式及条件**

全部货物（设备）进场后，由采购单位支付合同总价款的50%，货物（设备）安装调试验收合格后，由采购单位支付合同总价款的45%，余下5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

# 货物主要技术要求

实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或软件 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 县区IPSec VPN密码网关 | ≥4个10/100/1000BASE-T接口；加密速率≥240M，隧道数≥500条。支持多种证书格式/支持本地CA/支持第三方CA；支持SM1、2、3、4算法/支持IKE协商；符合国密局制定的《IPsecVPN技术规范》GM/T0022-2014；支持监控中心对设备的监控和异常告警。支持NAT功能；要求国产化。 | 1 | 台 |
| 2 | 派驻、街道IPSec VPN密码网关（桌面） | ≥2个10/100BASE-T接口；加密速率≥10M，隧道数≥5条。支持多种证书格式/支持本地CA/支持第三方CA；支持SM1、2、3、4算法/支持IKE协商；符合国密局制定的《IPsecVPN技术规范》GM/T0022-2014；支持监控中心对设备的监控和异常告警。支持NAT功能；要求国产化。 | 29 | 台 |
| 3 | 网络机柜 | ★19英寸国际标准；10U；网状门带锁。 | 29 | 台 |
| 4 | 交换机2 | 1.≥12个10/100/1000BASE-T接口，≥2个千兆光接口；2.交换容量≥330Gbps、包转发速率≥30Mpps；3.支持VLAN；支持网络管理；支持IPV6功能。 | 30 | 台 |
| 5 | 终端 | Intel酷睿I5-6500及以上处理器，8GB DDR4 2666MHz及以上内存，500GB及以上硬盘、DVD光驱、21.5寸液晶显示器。 | 15 | 台 |
| 6 | 高拍仪 | 扫描镜头 高性能图像感光芯片图像传感器 CMOS彩色传感器图像色彩 24bit拍摄幅面 430mm × 324mm（16.9″ × 12.7″）分辨率 1300万像素 | 2 | 台 |