**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市城区卫生院迈瑞BS-430全自动生化设备采购**

**项目编号：GZC2020-022**

**编制单位：盖州市城区卫生院**

# 采购需求详细信息

**BS-430**

使用前请根据实际情况进行修改

★1、检测速度：生化比色分析恒速：420 测试/小时,可选配ISE模块

2、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法

3、最大可同时分析项目：>90个

4. 试剂位: >90个， 具备24小时2-8℃冷藏功能

★5、样本位：>100个，圆盘式进样，智能灵活

★6. 反应位：>90个

7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能

8、试剂针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能

★9、最小反应体积≤100ul

10、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-800nm, 12波长

★11、吸光度线性范围: 0-3.5Abs

12、温控方式：采用非水浴恒温装置,控温精度要求达到37°C±0.1°C，控温均匀,无需添加任何耗材，需真正免维护免保养

13、比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换

14、清洗系统：全自动温水清洗反应杯

★15、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换，节省操作时间

**16、**交叉污染率：≤0.08%

★17、支持HbA1c全血测试功能

19、参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能

20、 支持定时休眠与唤醒功能

21、质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活

22、售后服务：免费安装、调试、人员培训；厂家在省内有分公司或直属注册的售后服务机构（提供相关营业执照原件）

23、产品认证要求：具备并提供CE认证，同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证，同系列产品通过FDA认证

24、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥60项，校准品≥32项,并提供项目注册证明