**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目食堂餐具设备采购**

**项目编号：GZC2020-059**

**编制单位：盖州市教育局**

# 采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

交货时间及交货地点

付款方式

货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

备品备件

安装调试

技术服务及培训

验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

|  |
| --- |
| **用具采购参数** |
| 名称 | 型号 | 参数 | 数量 |
| 双眼水槽 | 1200\*600\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38不锈钢管，配可调子弹脚,交驻肌直径25mm不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 3 |
| 不锈钢盆洗菜盆 | 直径78cm | 优质不锈钢 | 10 |
| 馒头机 | 　 | 不锈钢材质，产量：65个/分，电源电压：380V，功率：2.2-4kw | 1 |
| 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38\*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 2 |
| 面案保鲜工作台 | 1800\*800\*800 | 内外全不锈钢，60mm厚加厚发泡层，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆方便卫生清理，不会渗水进胆内，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，抗腐蚀，经久耐用，220V/50Hz,有效容积：400L,输入功率156W，温度-5℃～+5℃。 | 1 |
| 白钢锅盖 | 直径78cm | 采用优质不锈钢制造 | 10 |
| 白钢油桶 | 　 | 采用优质不锈钢制造 | 4 |
| 保温售饭台 | 1800\*700\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板厚1.2mm，柜身层板为1.0mm，内胆为1.0mm不锈钢板，自动上水装置，配合资产不锈钢发热管，配四套1/1X151mm深不锈钢份数盘连盖，配温控器。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 4 |
| 储碗柜 | 1200\*470\*1800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，柜身及层板为1.0mm不锈钢板，加强筋用1.2mm不锈钢板，门面板0.8mm，不锈钢吊轨，吊装式推拉门，配备有可调子弹脚。 | 3 |
| 不锈钢餐盘餐具超声波洗碗机 | 1200\*800\*800 | 高效清洁，加热消毒，加厚优质不锈钢机机体，隔音棉设计，静音稳定，功率：4KW，温度控制：0-100℃ | 6 |
| 不锈钢残食车 | 500\*800\*900 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板厚度1.0mm，双层槽深120mm,以25\*25不锈钢管为骨架，配4个静音脚轮。 | 2 |
| 不锈钢大炒铲 | 加长柄大锅用 | 采用优质不锈钢制造 | 4 |
| 四层货架 | 1500\*500\*1550 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm，通脚用Ф38\*1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚4个，加强筋用1.2厚不锈钢板。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 7 |
| 不锈钢米面存放处 | 1500\*500\*250 | 采用优质不锈钢38\*38方管,管壁厚1.2mm,架脚用38\*38\*1.5mm不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚4个。 | 2 |
| 单眼水槽 | 600\*600\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38不锈钢管，配可调子弹脚,交驻肌直径25mm不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 6 |
| 菜墩 | 方形 | 选用优质PE材质，无胶水，不开裂，一体成型 | 5 |
| 菜墩 | 圆形 | 选用优质PE材质，无胶水，不开裂，一体成型 | 2 |
| 双层工作台 | 1500\*800\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38\*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 4 |
| 排烟系统 | 根据实际情况现场量尺定做 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造 | 2 |
| 双层工作台 | 1200\*800\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38\*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 5 |
| 双眼大锅灶 | 2200\*1150\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炉架用40\*40角铁，坚固并能承载锅灶所有附件，围板厚1.0mm，有足够隔热，在前面有75mm\*50mm深集水槽，选用2.0mm厚冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，并备有上水水龙头及去水装置，炉头选用高效节能4寸炉头，热值为51600Kcal/h，优质防泄漏阀门；配低噪音风机电压250W\*2/220V。**投标人获得《中国环保产品认证证书》、《中国节能产品认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》、** | 1 |
| 货架 | 1200\*500\*1550 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm，通脚用Ф38\*1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚4个，加强筋用1.2厚不锈钢板。**产品获得《食品接触产品安全认证证书》** | 11 |
| 储碗柜 | 1200\*470\*1800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，柜身及层板为1.0mm不锈钢板，加强筋用1.2mm不锈钢板，门面板0.8mm，不锈钢吊轨，吊装式推拉门，配备有可调子弹脚。 | 3 |
| 打蛋器 | 　 | 6档调速，双棒配置 | 1 |
| 绞肉机 | 22# | 不锈钢外壳，配套不锈钢绞刀，380V/1.5KW,每小时可加工320kg | 1 |
| 燃气大锅灶 | 1100\*1150\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炉架用40\*40角铁，坚固并能承载锅灶所有附件，围板厚1.0mm，有足够隔热，在前面有75mm\*50mm深集水槽，选用2.0mm厚冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，并备有上水水龙头及去水装置，炉头选用高效节能4寸炉头，热值为51600Kcal/h，优质防泄漏阀门；配低噪音风机电压250W\*1/220V。**投标人获得《中国环保产品认证证书》、《中国节能产品认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》** | 4 |
| 单层不锈钢推车 | 500\*800\*850 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，层板厚度1.2mm，以40\*40不锈钢方钢为骨架，配减震万向轮。 | 5 |
| 水龙头 | 　 | 优质不锈钢 | 17 |
| 蛋糕模具 | 　 | 优质不锈钢 | 5 |
| 电磁灶 | 3.5KW | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板一次成型。**投标人获得《中国国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）》、《中国节能产品认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》需提供样品。** | 1 |
| 电大锅灶 | 1100\*1200\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板一次成型。采用CPU数字处理器，传输与控制信号，全部是数字技术。直接显示火力大小。显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然。显示屏显示使用故障原因，8大错误代码，全部用中文显示，方便维修处理。配2.0厚不锈钢锅磁控开关控制，5档火力，均匀可调。**投标人获得《中国节能产品认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》** | 1 |
| 动力线 | 　 | 　 | 400 |
| 豆浆类 | 　 | 产量：80kg/h，防干烧缺水保护，优质温度控制元件，节能、环保、安全 | 1 |
| 儿童米饭碗 | 　 | 采用优质不锈钢制造**。投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 300 |
| 不锈钢餐盘 | 　 | 采用优质不锈钢制造。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 2306 |
| 双层工作台 | 1200\*600\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38\*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。**投标人获得食品接触产品安全认证证书** | 9 |
| 环保排烟设备 | 根据实际情况配送 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造 | 2 |
| 直饮机 | 　 | 三头 | 1 |
| 开水器带底座 | 9KW | 9KW整体聚氨酯发泡保温,内胆304,外壳201不锈钢正板制造,80L | 4 |
| 烤箱 | 二层四盘 | 温度范围20℃-240℃，升温时间240℃/25min，外层不锈钢，全密闭式整体耐高温材料保温；结构、护面、炉底温度双重控制 | 1 |
| 不锈钢残食车 | 500\*800\*900 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板厚度1.0mm，双层槽深120mm,以25\*25不锈钢管为骨架，配4个静音脚轮。 | 4 |
| 留样柜 | 120L | 单扇双层中空玻璃门，透明清晰；搁架可自由调节，存取更方便；合理的排水设计；暗锁设计，美观安全。 | 1 |
| 六门冰柜 | 　 |  内外全不锈钢，60mm厚加厚发泡层，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆方便卫生清理，不会渗水进胆内，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，抗腐蚀，经久耐用，220V/50Hz,有效容积：1500L,输入功率600W，温度-5℃～+5℃。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 1 |
| 排烟罩系统 | 根据实际情况配送 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚1.2mm，配不锈钢隔油篦子。 | 1 |
| 微波炉 | 21升 | 微电脑操控 转盘加热 智能菜单 一键解冻 电子除味 触控操作 | 1 |
| 切菜刀 | 　 | 采用优质不锈钢制造 | 18 |
| 切菜机 | YQC-QJ660型 | 全钢型，380V/0.75kw/50Hz,生产效率150-660kg/h，机重110kg,可加工片，块，丁，菱形、曲线等多种形状，切菜长度：1-25mm | 11 |
| 绞切两用机 | JQ-2 | 电机功率：1.1KW/220v；切片厚度：3、5；效率：400（片）200（丝）100（馅）；该机集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀，切面组织新鲜，操作简单，使用方便。 | 3 |
| 包子机 | 　 | 优质不锈钢板制造 | 1 |
| 燃气大锅灶 | 1300\*1350\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炉架用40\*40角铁，坚固并能承载锅灶所有附件，围板厚1.0mm，有足够隔热，在前面有75mm\*50mm深集水槽，选用2.0mm厚冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，并备有上水水龙头及去水装置，炉头选用高效节能4寸炉头，热值为51600Kcal/h，优质防泄漏阀门；配低噪音风机电压250W\*1/220V。**投标人获得：1.中国环保产品认证证书2.中国节能产品认证证书3.食品接触产品安全认证证书** | 4 |
| 双门消毒柜 | 1160\*510\*1720 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造。**投标人获得：1.卫生行政机关颁发的消毒产品生产企业卫生许可证****2.产品符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》，运行消毒程序后柜内各点对大肠杆菌的杀灭对数值均大于3.003.产品获得食品接触产品安全认证证书** | 21 |
| 三层餐车 | 500\*800\*900 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板厚度1.0mm，以25\*25不锈钢管为骨架，配Ф100万向轮4个。 | 8 |
| 三层电烤箱 | 三层六盘 | 380V/50HZ,功率19.8KW,生产能力75kg/h,外形尺寸，1230\*835\*1530，温度范围20℃-240℃，升温时间240℃/25min，外层不锈钢，全密闭式整体耐高温材料保温；结构、护面、炉底温度双重控制 | 1 |
| 不锈钢汤桶 | 直径50cm | 不锈钢 | 10 |
| 不锈钢汤桶 | 直径45cm | 不锈钢 | 10 |
| 上下水连接管 | 　 | PVC | 93米 |
| 食堂排风 | 　 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造 | 4.8平 |
| 食堂水池 | 　 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38不锈钢管，配可调子弹脚,交驻肌直径25mm不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。**投标人获得食品接触产品安全认证证书** | 19.6平 |
| 食堂用案板 | 1800\*800\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38\*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 | 1 |
| 食堂用案板 | 1800\*800\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38\*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 | 1 |
| 食堂用案板 | 1800\*800\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38\*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 | 1 |
| 双炒单温灶 | 1800\*900\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炒炉主架用40\*40角铁，坚固并能承载炒炉所有附件，围板厚1.0mm，有足够隔热，在前面有75mm\*50mm深集水槽，选用2.0mm厚冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，并备有上水水龙头及去水装置，炉头选用高效节能4寸炉头，热值为51600Kcal/h，优质防泄漏阀门；配低噪音风机电压250W\*2/220V。**投标人获得：1、产品获得中国环保产品认证证书 2、产品获得中国节能产品认证证书3、产品获得食品接触产品安全认证证书** | 2 |
| 电双炒单温灶 | 1800\*900\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板一次成型。采用CPU数字处理器，传输与控制信号，全部是数字技术。抛锅如明火。无论你抛锅速度多快，火力不间断，放锅后就立马是最大功率反应速度不超过0.01秒。直接显示火力大小。显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然。显示屏显示使用故障原因，8大错误代码，全部用中文显示，方便维修处理。加厚6mm厚台资厂微晶锅，防冲击能力更突出。磁控开关控制，5档火力，均匀可调配2个专用锅。**投标人获得：1.中国节能产品认证证书2.产品获得食品接触产品安全认证证书** | 1 |
| 水龙头 | 　 | 公称压力1.0MPa.环境温度0-90°，优质铜芯 | 76 |
| 太阳能热水器 | 24管180L全自动 | 内胆304不锈钢，厚度0.38mm，外皮镀锌彩涂板，发泡厚度55mm，保温材质聚氨酯发泡 | 6 |
| 汤匙 | 　 | 优质不锈钢 | 2000 |
| 土豆去皮机 | TP350型 | 不锈钢材质，380V/0.75KW，产量：80-150kg/h，尺寸：780\*500\*840，配有上下水 | 7 |
| 弯头 | 　 | 镀锌板 | 76 |
| 蜗牛风机 | 　 | 根据现场实际情况配送 | 1 |
| 五层货架 | 1500\*500\*1800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm，通脚用Ф38\*1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚4个，加强筋用1.2厚不锈钢板。**产品获得食品接触产品安全认证证书** | 1 |
| 双眼水槽 | 1200\*600\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38\*1.2mm不锈钢管管，配可调子弹脚,交驻肌直径25mm\*1.2mm不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。**投标人获得食品接触产品安全认证证书** | 2 |
| 单门消毒柜 | 　 | 采用优质不锈钢制造 | 1 |
| 学生洗漱水池 | 600\*600\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38\*1.2mm不锈钢管管，配可调子弹脚,交驻肌直径25mm\*1.2mm不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。 | 19.9平 |
| 压力罐及管线 | 　 | 采用优质不锈钢，出水量450L，最大承受力12MPa，管线根据实际情况配送 | 3 |
| 液化气钢瓶 | 15公斤装 | 　 | 9 |
| 引风机 | 　 | 根据现场实际情况配送 | 2 |
| 大锅灶 | 1300\*1350\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炉架用40\*40角铁，坚固并能承载锅灶所有附件，围板厚1.0mm，有足够隔热，在前面有75mm\*50mm深集水槽，选用2.0mm厚冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，并备有上水水龙头及去水装置，炉头选用高效节能4寸炉头，热值为51600Kcal/h，优质防泄漏阀门；配低噪音风机电压250W\*1/220V。**投标人获得：1.产品获得中国环保产品认证证书2.产品获得中国节能产品认证证书3.产品获得食品接触产品安全认证证书** | 2 |
| 双门展示柜 | 　 | 内外全不锈钢，玻璃拉门，60mm厚加厚发泡层，无氟压缩机、铜管压缩器，220V/50Hz,有效容积：980L,输入功率230W，温度10℃～0℃。 | 1 |
| 双门蒸饭车 | 24屉 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，双层保温结构，配优质不锈钢电热管及自动上水装置，备有两个门可单独使用，配24个不锈钢方盘，门把手防滑耐高温配置，耗能方式:电汽两用，功率：12KW\*2/380V三相规格。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 10 |
| 支架 | 　 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造 | 1 |
| 保温汤桶车 | 700\*700\*800 | 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造 | 2 |
| 紫外线消毒灯 | 　 | 220V/16-20W,电子启动，耐用、性能更佳，紫外线光源 | 10 |
| 和面机 | 25KG | 全不锈钢体，采用蜗轮蜗杆传动,操作容易、效率高、噪音低，面粉、水及添加剂在搅拌器作用下翻转、揉合、拉伸、挤压、使面粉、水、添加剂混合均匀,搅拌叶可拆卸。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 7 |
| **2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升明细表（电器）** |
| 四门冰柜 | 　 | 内外全不锈钢，60mm厚加厚发泡层，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆方便卫生清理，不会渗水进胆内，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，抗腐蚀，经久耐用，220V/50Hz,有效容积：1000L,输入功率156W，温度-5℃～+5℃。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 6 |
| 四门冰柜 | 　 | 内外全不锈钢，60mm厚加厚发泡层，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆方便卫生清理，不会渗水进胆内，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，抗腐蚀，经久耐用，220V/50Hz,有效容积：1000L,输入功率156W，温度-5℃～+5℃。**投标人获得《食品接触产品安全认证证书》** | 10 |
| 电饭锅 | 　 | 功率500W，18L内胆，不粘涂层 | 1 |
| 空调 | 三匹 | 变频冷暖型，一级能效，高性能压缩机 | 1 |
| 商用饼铛 | 　 | YXD-35，650\*800\*775功率：5KW,220V/380V/50Hz，上下铛双铛加热和单铛加热两种功能，自动控温，保持恒温。喷漆铁质机体，烙盘采用铝制盘体，工作温度140℃-240℃，生产能力35kg/h。 | 1 |
| 洗衣机 | 半自动 | 10KG大容量，铜芯电机，双缸，洗排同时进行，强劲洗涤动力 | 1 |