**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市公安局执法办案管理中心货物采购**

**项目编号：GZC2020-083**

**编制单位：盖州市公安局**

# 采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

交货时间及交货地点

付款方式

货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

备品备件

安装调试

技术服务及培训

验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **盖州市公安局执法办案管理中心货物采购技术偏离表** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **招标技术参数及要求** | **投标技术参数及要求** | **偏离情况** |
| **终端接入系统** | | | | |
| 1 | NTP天线 | 内导体材料：裸铜丝；结构：1/1.40±0.02mm；标称截面：1.54 mm2 绝缘材料：聚乙烯；平均厚度：1.7mm； 外导体：材料铜丝 |  |  |
| 2 | AB门有线联动探测器 | 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA |  |  |
| 3 | 审讯刻录专用光盘 | 1箱，合计600片 DVR+R光盘，刻录速度1-16X，单张容量4.7GB； 采用进口材料， |  |  |
| 4 | 全景摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5° 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264/ MJPEG； 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / ； 功耗 7W MAX； 红外照射距离 ：20-30米； 内置麦克风； 1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 |  |  |
| 5 | 半球摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5° 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264/ MJPEG； 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / ； 功耗 7W MAX； 红外照射距离 EXIR：20-30米； 内置麦克风； 1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 |  |  |
| 6 | 半球摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5° 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264/ MJPEG； 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% / ； 功耗 7W MAX； 红外照射距离 EXIR：20-30米； 内置麦克风； 1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 |  |  |
| 7 | 特写摄像机 | 200万1/2.7"CMOS ICR智能变焦半球网络摄像机 采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能 智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍 支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒) 支持联动声音报警 内置麦克风 内置喇叭 支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：103°~33°;电动镜头 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±20% /  电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V: 11 W Max ; 红外照射距离:最远可达30米 防护等级:IP67 防暴等级:IK10 |  |  |
| 8 | 室外警戒摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 支持H.265及H.264编码； 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 镜头：4mm, 水平视场角:90.3° 帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 宽动态范围：120dB； 具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出; 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 电源供应：DC12V±25%； 功耗：7W MAX； 红外照射距离最远可达：50米；  支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； IP67防护等级 |  |  |
| 9 | 窗口对讲 | 数字音频处理技术，可实现内外机同时说话，相互之间不干扰，音质清晰不卡顿 |  |  |
| 10 | 伤痕抓拍 | 200万2.5寸4倍超宽动态红外 mini PTZ半球 图像传感器: 1/3＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(1920×1080) 60Hz:30fps(1920×1080)  视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 红外照射距离: 20米 焦距: 2.8-12mm，4倍光学变倍 水平视角: 100.0-32.0度(广角-望远) Smart图像增强: 120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围: 水平0°-355°；垂直0°-90° 水平速度: 水平键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;水平预置点速度：100°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;垂直预置点速度：100°/s 电源接口: DC12V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据;支持 POE（802.3af）供电 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 内置麦克风 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 电源输出: DC12V，支持小于等于0.7W 工作温度和湿度: -20℃-60℃；湿度小于90% 防护等级: IP66 防暴等级: IK10 |  |  |
| 11 | 定位引擎 | 标准型定位引擎是基于AOA角度定位算法的计算平台软件，适用于室内高精度定位 |  |  |
| 12 | 高精度定位基站 | 工作频段 ：2401MHz~2481MHz 工作带宽 ：1MHz 发射功率 ：最大+6dBm 定位精度 ：0.2m~1m 定位延迟 ：小于100ms 电源标准 ：PoE 48V 典型功耗 ：2W 工作温度 ：-10℃~60℃ 存储温度 ：-20℃~70℃  连接方式 ：以太网 安装方式 ：吸顶安装 抗干扰能力 ：强 抗多径能力 ：强 定位信息更新速率：1Hz~5Hz 接收能力 ：每秒接收400个定位信息 使用数量 ：1台实现2D定位 封装特性 ： ABS工程塑料封装 防水等级 ： IP67 |  |  |
| 13 | 电子胸卡 | 识别距离： 0～ 50米 识别能力： 具备200张/秒的防冲突性能 识别方式： 全向识别 工作频段： 2.4 GHz & 125KHz、13.56MHz 抗干扰性： 频道隔离技术，多个设备互不干扰 定位精度： 最高支持20cm精度 SOS告警 ： 按钮告警 佩戴方式： 挂扣式 电池容量： 可充电锂电池，容量300mAh 充电时间： 2小时左右 使用时间： 3个月-6个月 工作温度： -25℃~65℃ 防水等级： IP68 |  |  |
| 14 | 电子腕带 | 识别距离： 0～ 50米 识别能力： 具备200张/秒的防冲突性能 识别方式： 全向识别 工作频段： 2.4 GHz & 125KHz、13.56MHz 抗干扰性： 频道隔离技术，多个设备互不干扰 定位精度： 最高支持20cm精度 防拆功能： 磁吸式防拆扣，非授权强力取下立刻发无线报警信号 SOS告警 ： 按键告警 电池容量： 可充电锂电池，容量400mAh 充电时间： 2小时左右 使用时间： 3个月-6个月 工作温度： -25℃~65℃ 防水等级： IP68 |  |  |
| 15 | 腕带集中充电器 | 充电电压： DC5V 4A 最大充电电流： 2.5A 充电规模： 同时对5条手环同时充电 输入接口： Type-C 接口 输出接口： (Pogo pin触点) 屏幕指示： 自带屏幕，显示每条手环的充电信息 |  |  |
| 16 | 胸卡集中充电器 | 充电电压： DC5V 4A 最大放电电流： 2.5A 充电规模： 同时对5张卡片同时充电 输入接口： Type-C 接口 输出接口： (Pogo pin触点) 自动充电功能： 即插即充 |  |  |
| 17 | 腕带拆解工具 | 室内高精度定位产品：手环磁吸拆解器 |  |  |
| 18 | 一体式提审终端 | 采用一体化集成架构，集成高清摄像机、编解码器于一体；嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 内置1080P高清摄像头，12倍变焦 具备1路高清HDMI视频输入接口、2路高清视频输出接口，接口类型支持HDMI和VGA； 具备3路音频输入接口，2路音频输出接口，具备3.5mm、模拟卡侬接口； 具备4Kp30fps，1080p50/60fps、1080p25/30fps、720p50/60fps、720p 25/30fps高清图像格式； 支持H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.265等视频编解码标准协议； 支持Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729、G.722.1，G711，MP3等音频编解码协议,支持最大48KHz采样率，可达到20KHz以上的宽频语音效果； 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通； 支持最大8Mbps速率； 具备双流4kp30fps+1080p60fps能力，即在保证主流视频1080p60fps前提下，第二路视频流不低于4kp30fps。辅流支持动态图像和PC图像； 支持选择主码流和辅码流的输入源,本地画面输出支持画中画，两分屏，三分屏模式,支持双屏双显模式，在HDMI和VGA输出口上输出两个不同的画面； 支持智能丢包重发、QoS机制，具备音频优先策略； 具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能； 支持本地、远程摄像机控制，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节； 支持内置MCU功能，支持召开6方1080P30会议； 在不增加第三方设备或网关情况下，把内置摄像机的画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。 |  |  |
| 19 | 审讯主机 | 支持4路CVBS自适应视频输入 默认支持2路1080P网络视频接入 禁用1路模拟增加1路网络 最大支持6路1080P网络接入 支持1路VGA输入和1路HDMI输入 支持全路数H.265编解码 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 自带7寸触摸屏 支持2个DVD光驱 支持4个SATA接口 支持容量最大为8TB的硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |  |  |
| 20 | 蓝光集中打印刻录一体机 | 生产速度 刻录＋打印 CD 30张/小时 \*1 DVD 15张/小时 \*1 BD 8.5张/小时 \*1 仅打印（CD/DVD/BD） 45张/小时（质量模式）\*2 65张/小时（速度模式）\*2 接口 USB 3.0 功率 52W(运行), 27W(待机)  电气规格 电压 AC 100V - AC 240V 频率 50Hz - 60Hz 环境条件 温度 10°C - 35°C 湿度 20% - 80% 可靠性 产品寿命 5年或刻录75,000张光盘 \*3 光驱寿命 写入时间：1,000小时 写入+读取时间：2,000小时 每个插槽最多支持40次光驱更换 刻录机 数量 2 刻录速度 CD-R, CD+R 最大40x DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL 最大8x BD-R, BD-R DL 最大8x 打印头 喷嘴数量 黑色180 个喷嘴, 彩色180 个喷嘴×5 打印方向 双向打印，单向打印 打印分辨率 1440 dpi × 1440 dpi (质量模式) 1440 dpi × 720 dpi (速度模式) |  |  |
| 21 | 视频综合平台一体机 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率 |  |  |
| 22 | 桌面式发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； |  |  |
| 23 | 发卡/授权机 | 光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 图像分辨率：508ppi； 采取指纹尺寸：256\*288(像素)； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； |  |  |
| 24 | 人脸门禁一体机 | 1、LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 2、支持20000张人脸白名单，5000枚指纹，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式，支持多人同时识别（3人）；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485， 5、视频对讲：主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485\*1、wiegand26/34 \* 1(支持双向)、USB\*1、门磁\*1、报警输入\*2、防拆\*1、开门按钮\*1； 7、输出接口：电锁\*1个，报警输出\*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A， 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射镜头； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； |  |  |
| 25 | 人脸门禁一体机 | 1、LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持10000张卡片，150000条事件记录； 3、认证方式：支持单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU卡、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN\*1、RS485\*1、wiegand \* 1、MicroUSB\*1、门磁\*1、防拆\*1、开门按钮\*1； 7、输出接口：电锁\*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用需要做遮阳措施，避免阳光直射； 10、安装方式：标配壁挂安装挂板，标配挂板不支持86底盒安装； |  |  |
| 26 | AB门控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  |  |
| 27 | 人证比对终端 | 采用10.1英寸触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1280\*800，实时检测最大人脸并显示人脸框，方便用户校准；  采用200万高清宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；  设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；  设备支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人  设备支持文字、图片、视频广告信息播放；  设备支持通过USB接口输出身份证信息比对结果及抓拍照片；  可通过平台下发或本地导入黑名单证件号，在本地进行黑名单比对后上传事件记录至平台，从而实现黑名单管控；  设备支持本地登录后管理、查询、设置设备参数，可通过U盘进行数据导入（黑名单证件号）及数据导出（事件记录、抓拍照片）；  设备支持萤石及云眸平台接入；  设备可自定义认证结果的语音播报内容；  设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。 |  |  |
| 28 | 智能人脸RFID卷宗主柜 | 箱体空间：深450\*高309\*宽359（mm） 箱体个数：10 个 整机重量：约150 kg 供电电源：交流220VAC输入，12VDC/8.5A输出 最大功率：48W 系统主板：Windows 7 旗舰版，64位操作系统，Intel J1900 四核2.0GHz CPU,内存（RAM）4.00GB, 固态硬盘SSD 128G 触摸显示屏：电容屏尺寸：17（4:3），分辨率：1280\*1024，触摸响应：≤16ms 人脸识别：200万像素双目摄像，带活体检测 USB：外置两个USB2.0接口 二维码扫描：Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF -6, ITF -14, ISBN, Code 93, UCC/EAN -128,GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI -Plessey 等所有常见一维码汉信码， PDF417 ,MicroPDF417 ,Data Matrix, Maxicode ,QR code, Micro QR, Aztec， GM码等所有常见二维码 IC卡阅读器：工作频率：13.56MHZ,阅读距离：0-4cm 工作温度：0℃~60℃ 存储温度：-40℃~85℃ 传输方式：以太网、RS485 |  |  |
| 29 | 智能人脸RFID卷宗副柜 | 箱体空间：深450\*高309\*宽359（mm） 箱体个数：12 个 工作温度：0℃~60℃ 存储温度：-40℃~85℃ 传输方式：RS485 |  |  |
| 30 | 物证柜主柜(大屏+指纹) | 门数：共9门  系统：Android系统 屏幕：17寸液晶触摸屏 指纹仪：认假率：≤ 0.0001% 拒真率：≤ 0.01% 材料：符合SPCC冷轧碳钢板，厚度≥1.0mm 柜门可做亚克力透明柜门 锁具：独立电控锁，机械应急锁 协议：TCP/IP协议、WebSocket协议、WebService协议 操控方式：通过网络通信接口进行控制 输入电源：交流AC220V 功率：≤30W 工作环境：工作温度：0℃～+60℃ 工作湿度：10％～90％，无凝露 存储温度：--40℃～85℃ |  |  |
| 31 | 物证柜副柜 | 门数：共10门  材料：符合SPCC冷轧碳钢板，厚度≥1.0mm 柜门可做亚克力透明柜门 锁具：独立电控锁，机械应急锁 协议：TCP/IP协议、WebSocket协议、WebService协议 操控方式：通过网络通信接口进行控制 输入电源：交流AC220V 功率：≤15W 工作环境 工作温度：0℃～+60℃ 工作湿度：10％～90％，无凝露 存储温度：--40℃～85℃ 接 口：RS485 |  |  |
| 32 | 电子标签发卡器 | 指示灯：LED电源指示、LED状态指示灯 工作频率：920~925MHz 协议标准：EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 供电电源：5VDC，最大电流500mA 功耗：<2.5W |  |  |
| 33 | RFID读写器 | 安装方式：万向墙装支架立杆安装卡具 电源输入：DC12V，1.5A 功耗：15W（典型） 处理器：Freescale MPC8308 内存：128MB Flash：16MB 芯片组：PHY：Impinj R2000 MAC: AT91SAM7S-256 湿度：10-85%，不结露 操作系统：Linux 开发接口：XML 或二进制流，C#/C++ |  |  |
| 34 | RFID标签 | 尺寸：50\*50mm 每份卷宗贴一张,100张/卷，最小单位为1卷 |  |  |
| 35 | 普通材质RFID标签 | 工作频率：860-960 MHz 普通物品采用此类标签 100张/卷，最小单位为1卷 |  |  |
| 36 | 金属或液体类RFID标签 | 金属或液体类专用RFID标签 |  |  |
| 37 | 无黏贴位置类RFID标签 | 无黏贴位置类专用RFID标签 |  |  |
| 38 | 物证管理工作台 | 物证管理工作台集成了RFID条码打印机，RFID识别设备，高拍仪，文档打印机，以及操作电脑，可以实现物品的标识打印，物品自动识别，物品入库拍照扫描，物品管理操作等功能。RFID设备识别区域可进行多种类多数量的物品自动识别。 |  |  |
| 39 | RFID手持机 | 跌落：抗1.2米自然跌落 蓝牙：V4.0 WIFI：支持IEEE 802.11b/g/n 显示屏：真彩4"TFT IP可触液晶显示屏，分辨率800\*480 触摸屏； 加厚钢化玻璃1.1mm厚，支持10点触摸，支持双击唤醒 数字键盘： 实体数字键盘，由19个实体按键组合而成 摄像头： 800万像素带自动对焦，并且具备补光功能 耳机：支持，3.5mm耳机，支持蓝牙耳机 电池续航： 3.7V锂电池，电池容量3800mAh。手柄电池5000mAh 待机：待机电流小于10mA |  |  |
| 40 | 自助登记终端 | 21.5寸1080P高清显示，电容触摸屏，支持触摸操作； 200万双目人脸摄像头，支持人脸识别； 支持二代身份证读取，可读取身份证信息； 触摸屏交互方式，方便办理业务； 支持远程语音协助指导； 双网口设计，支持局域网或互联网通信接入； 支持打印服务，支持热敏凭条和A4激光打印； 人脸登录：支持民警刷脸登录终端； 入区登记； 出区登记； 登记表打印； 信息展示：支持显示当前在区涉案人数，当前讯问室个数及正在使用的讯问室个数； 硬件参数：处理器I5 CPU；内存 4G DDR3 1333MHz ；存储容量：128G SSD；Win7 64位操作系统。 电源：220V； |  |  |
| 41 | 可视化紧急报警智能设备 | 双键针孔式紧急求助报警盒 支持紧急呼叫、业务咨询双按键；，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；1个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口 |  |  |
| 42 | 紧急报警管理机 | 集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 |  |  |
| 43 | 温湿度显示屏 | 显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％ 测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH 供电电压 AC 100V～260V ，显示到秒 |  |  |
| 44 | 硬盘 | 3.5" 4TB SATA |  |  |
| 45 | 人脸采集器 | 采用300万高性能逐行扫描CMOS  图像清晰、细腻,分辨率达1080p 低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON)  支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持自动电子增益功能,亮度自适应 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 实现人脸捕捉、人证比对等智能功能 带音频功能 |  |  |
| 46 | 采集工作站(带4块4TB硬盘） | 接入数量：20台执法终端同时接入； 显示屏：19寸液晶显示屏，分辨率1280\*1024； 触摸屏：19寸电容触摸屏，支持外接鼠标键盘； 主板：Intel B150； CPU：G3930/2M/2.90GHz/51W/8GT/HD Graphics 610； 内存：4G DDR4内存； 系统硬盘：采用120G固态硬盘； 存储硬盘：自带2T硬盘,可扩展至8块硬盘，主板集成4口raid芯片，支持raid0/1/5，可外接PCIE 8口 raid阵列卡扩展； 平台系统：WIN10 64位系统； 功率：350W； USB接口：2个USB 2.0 ； 数据线：5P USB数据线20根（Mini B型USB）； 网络线：RJ45网络线； 电源线：1.8M 标准电源线； 功放喇叭：带功放、喇叭； 工作温度和湿度：-10°C~45°C 湿度小于95%，25℃～30℃温度下不凝结； 存储温度：-20℃～60℃； |  |  |
| 47 | 拼接屏 | 屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度，500cd/m²，直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现 象。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口，可接收DVI、VGA、HDMI 等各种信号。支持多种控制方式。 |  |  |
| 48 | NVR | 16路NVR一盘位录像主机 |  |  |
| 49 | 一体化专用审讯平台 | 集成公安执法办案系统一体化讯问设备及软件 |  |  |
| **交换系统** | | | | |
| 1 | POE交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电 |  |  |
| 2 | POE交换机电源 | 电源模块，与交换机配套使用 |  |  |
| 3 | 接入交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |  |  |
| 4 | 接入交换机电源 | 电源模块，与交换机配套使用 |  |  |
| 5 | 核心交换机 | 总装机箱 |  |  |
| 6 | 核心交换机（主控） | 主控处理单元 |  |  |
| 7 | 核心交换机（电源） | 800W交流电源模块 |  |  |
| 8 | 48电口业务卡 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45) |  |  |
| 9 | 48光口业务卡 | 48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) |  |  |
| **机房建设** | | | | |
| 1 | **基础设施** | |  |  |
| 2 | 电池散力基础支架 | 现场制作，∠50角钢制作做防腐处理 |  |  |
| 3 | 微模块机柜基座 | 现场制作，∠50角钢制作做防腐处理 |  |  |
| 4 | KVM切换器 | 键盘、鼠标、显示器、KVM四合一一体式KVM可切换操作8台电脑,机架式带17寸LED显示屏 网线传输 可达33米 |  |  |
| 5 | **空调新风** | |  |  |
| 6 | 环境空调 | 5P，风量≥2000m³/h，送风距离≥15m，具有独立除湿功能 |  |  |
| 7 | 新风系统 | 机房专用新风系统，具有组合过滤段、温湿度预处理段、风机段以及新风智能控制器功能于一体，通过对新风进行主动的降温、升温、除湿等处理，主动的降温、升温、除湿等处理，具有粗效、中效、亚高效三级过滤器 |  |  |
| 8 | **配电系统（含一级防雷模块）** | |  |  |
| 9 | ATS、AP集成配电柜 | 宽×深×高=600×800×2000，主要电器元件采用施耐德/ABB/西门子电器设备，国产柜体,可实现双电源自动切换，但路输出，内置二级分配，满足UPS对机房及办案中心供电需求，由模块化机房厂商定制生产。 |  |  |
| 10 | 阻燃电力电缆（市电输入、油机输入） | ZR-YJV4\*35+1\*16mm2 |  |  |
| 11 | 阻燃电力电缆（UPS输入、输出） | ZR-YJV4\*25+1\*16mm2 |  |  |
| 12 | 阻燃电力电缆（空调） | ZR-YJV5\*6mm2 |  |  |
| 13 | 阻燃电力电缆（新风、排气） | ZR-YJV5\*6mm2 |  |  |
| 14 | 阻燃电力电缆（机柜） | ZR-RVV3\*6mm2 |  |  |
| 16 | 防雷接地 |  |  |  |
| 17 | 接地铜排 | 30\*3mm |  |  |
| 18 | 防静电接地铜网 | 30\*0.1mm |  |  |
| 19 | 等电位端子 | 6路接地端子 |  |  |
| 20 | 防雷模块 | 220V/40A |  |  |
| 21 | 防雷连接线 | ZR-BV-4mm2 |  |  |
| 22 | **微模块机房（所有设备采用同一品牌）** | |  |  |
| 23 | 机架式一体化列头柜（125A） | 1 、UPS电源输入总空开：1\*100A/3P 2 、UPS输出支路分开关：9\*32A/1P（1路动环电源，7路PDU，1路备用） 3 、市电总开关：1\*125A/3P  4 、IT输出支路分开关：9\*32A/1P（7路PDU，2路备用） 5 、市电输出开关：3\*32A/1P 空调 6 、含智能电表，防雷。 |  |  |
| 24 | 交流PDU | 1.输入:L+N+PE 2.电源指示灯 3.额定值：32A 250V 8KW 4.位数：12位GB10A 5.含开关、防雷、接线盒 6.后左侧安装 |  |  |
| 25 | 交流PDU | 1.输入:L+N+PE 2.电源指示灯 3.额定值：32A 250V 8KW 4.位数：12位GB10A 5.含开关、防雷、接线盒 6.后右侧安装 |  |  |
| 26 | 配电辅材（八联柜） | 含强弱电线缆线材、理线架、扎带等. |  |  |
| 27 | 机架式变频空调室内机(8.1KW) | 制冷量8.1kW（室外DB35℃，WB24℃；干球温度37.8℃，相对湿度20%），风量1500m3/h，W440\*D760\*H350mm（8U），室内机噪声≤63 dB(A)，预充R410A制冷剂，EC风机，来电自启动，电源电压220VAC/50Hz，室外机最大电流13.8A，室内机最大电流6.6A。含冷凝排水泵，电加热。 |  |  |
| 28 | 机架式变频空调低温室外机(8.1KW) | 低温型，室外温度-25℃至40℃。尺寸为W960\*D396\*H700mm，内置压缩机，直流变频型。汽管Ф12.7\*0.8mm，液管Ф9.52\*0.8mm。含低温组件 |  |  |
| 29 | 空调安装组件(8.1KW) | 含φ9.52\*0.8软铜管、φ12.7\*0.8软铜管、保温棉、保温棉胶带 |  |  |
| 30 | X7一体机柜体(玻璃门综合柜专用) | 黑色,600\*1200\*42U；前门单开玻璃门含环控屏盒，后门双开铁板门；蓝色灯带2根，LED照明灯2根 |  |  |
| 31 | X7一体机柜体(玻璃门并柜专用) | 黑色,600\*1200\*42U；前门单开玻璃门，后门双开铁板门；蓝色灯带2根，LED照明灯2根 |  |  |
| 32 | 柜体安装组件（八联柜） | 含侧门、走线槽、盲板等 |  |  |
| 33 | 一体机专用托盘 | 1.RAL9005 亚光细砂2.19寸安装，承重110kg，托盘尺寸485\*720\*503.适用于一体机柜体 |  |  |
| 34 | 一体机专用托架 | 1.RAL9005 亚光细砂2.承重50kg，须成对使用3.适用于一体机柜体 |  |  |
| 35 | 一体化监控主机及软件系统 | 10寸的触摸屏，1个RS232，5个RS485串口，并具备6个DI量和2个DO量，可接入漏水，防雷，红外，烟感等传感器。 |  |  |
| 36 | 智能温湿度传感器 | 温湿度监测使用\智能温湿度传感器 |  |  |
| 37 | 烟雾传感器 | 磁吸式，机柜专用 |  |  |
| 38 | 不定位漏水传感器 | 不定位漏水传感器，含3米漏水绳 |  |  |
| 39 | GSM制式语音电话短信猫 | 短信语音二合一，4G全网通，需要用户提供电话卡 |  |  |
| 40 | 监控采集箱双路采集 | 监控采集箱含有：350W12V开关电源、继电器（带继电器座）、7053干节点采集模块，网络跳线、动环箱 |  |  |
| 41 | 模块化UPS主机 | 1.输入输出方式：三进三出 2.输入电压：380/400/415VAC(线电压) 3.输出功率因数：1 4.系统效率：≥96.5% 5.电池电压：360-600VDC（30-50节可调） 6.主机容量：60KVA最大可配置3个20K模块。 8.标配主路、旁路、维修和输出开关 |  |  |
| 42 | 模块化UPS功率模块 | 20KVA功率模块，三进三出，2U |  |  |
| 43 | 蓄电池 | 胶体12V100Ah，Imax800A，407\*174\*233mm，30.2KG |  |  |
| 44 | 电池架 | 1，尺寸：W1000\*D950\*H1600 2，重量：83KG 3，安装：双排四层 4，承重：40节100AH或40节120AH 5，黑色BVR35mm2 |  |  |
| 45 | 直流电池开关箱 | 含汇流母排，载流量250A，含蓄电池直流开关 2\*160A/3P |  |  |
| 46 | **综合布线** | |  |  |
| 47 | 理线器 | 19”线缆管理架 1)标准19”机架式安装，高度：1U，深度：74mm 2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 3)上下各12档，23mm超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间 4)盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作 5)带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放 6)厚度：1.0/1.2mm |  |  |
| 48 | 24位超五类非屏蔽配线架 | 5e类非屏蔽信息插座配线架 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，TIA /EIA- 568-C.2  2)标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3)端口数量：24口，采用整体式设计，6口插座为一组 4)卡线座印有色标，方便施工和检验，提供产品手册证明 5)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 6)IDC：磷青铜 7)金针：磷青铜表面镀金 8)线缆保护盖：PC 材料 9)进线方式：180°进线 10)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11)打线方式：T568A/T568B 12)插头与插座插合次数：≥1000次 13)导线端接次数：≥250次 14)最高传输频率：100MHz 15)工作温度：-10℃～+60℃ |  |  |
| 49 | 24位六类非屏蔽配线架 | 6类非屏蔽信息插座配线架 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2  2)产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 3)标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 4)端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 5)后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 6)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 7)IDC：磷青铜 8)金针：磷青铜表面镀金 9)线缆保护盖：PC 材料 10)进线方式：180°进线，45°卡线设计 11)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 12)打线方式：T568A/T568B 13)插头与插座插合次数：≥1000次 14)导线端接次数：≥250次 15)最高传输频率：250MHz 16)工作温度：-10℃～+60℃ |  |  |
| 50 | 六类非屏蔽室内低烟无卤网线 | U/UTP 6类4对数字通信电缆（D165-D，D165-D-3A，D165-D-3C，D165-G，D165-CM-G，D165-CMR-G，D165-CMP-G，D166） 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 2)产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 3)通过标准最高传输频率250MHz测试 4)额定传输速率(NVP)：68% 5)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8)护套材料：PVC或LSZH或LLDPE，护套外径：6.3±0.3mm 9)阻燃标准：IEC60332-1-2或IEC60332-3-22或IEC60332-3-24或CM或CMR或CMP 10)护套材料LSZH符合IEC60332-3-22(A类成束燃烧)，IEC61034-2(烟密度)，IEC60754-2(气体酸度)标准的要求并提供第三方检验报告 11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 12)安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ 13)聚乙烯护套采用激光印字 |  |  |
| 51 | 六类类非屏蔽2米跳线 | 6类非屏蔽4对多股跳线 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4)多种颜色及1~20米长度可选 5)导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 9)线序：568B 10)插拔次数：≥1000次 11)最高传输频率：250MHz 12)工作温度：-10℃～+60℃ |  |  |
| 52 | 24芯 MPO-LC 模块盒 | 24芯 MP0-LC 模块盒(OM4. 2P\*12LC) |  |  |
| 53 | 12芯万兆OM4顶端光缆跳线 | 12芯MP0-MPO 多模 预端接光缆（50/125. 0M4. 12/12.公头-公头, B极性•标损.紫红色、LSZH、8米> |  |  |
| 54 | 光纤跳线 | LC-LC 光纤跳线 万兆OM4(50/125 双工 LSZH 2米) |  |  |
| 55 | 千兆SFP多模模块 | 千兆SFP模块，多模双芯，双LC接口，波长850nm |  |  |
| 56 | 网格桥架 | 200\*100（金属丝直径≥5mm） |  |  |
| 57 | 横担 L=300 | 横担 L=250 |  |  |
| 58 | 网格桥架 | 400\*100（金属丝直径≥5mm） |  |  |
| 59 | 横担 L=500 | 横担 L=450 |  |  |
| 60 | 横担封头 | 横担封头 |  |  |
| 61 | 长条连接件 | ED275 |  |  |
| 62 | 弯头用连接件 | ED275/90 |  |  |
| 63 | 卡扣连接件 | KITTS |  |  |
| 64 | 光纤槽道 | 光纤槽道100×100 |  |  |
| 65 | 弯头 | 2T |  |  |
| 66 | 连接件 | 标准件 |  |  |
| 67 | 支撑件 | 标准件 |  |  |
| 68 | 光纤槽出口 B | 标准件 |  |  |
| 69 | 软管 B | 标准件 |  |  |
| 70 | 固线器底座 | 标准件 |  |  |
| 71 | 铝合金固线器 | 12 线 铝合金材质 |  |  |
| 72 | 动力线缆固定模块 | 卡博菲专用动力线缆固定模块，规格满足现场具体需求 |  |  |
| 73 | 动力线缆固定底座 | 卡博菲专用动力线缆固定模块底座，规格满足现场具体需求 |  |  |
| 74 | 动力电缆固线器垫块 | 40×15 |  |  |
| 75 | 机柜立柱内部固定轨道侧板铝合金固线器理线板侧板弱电整理 | 1870×110 |  |  |
| 76 | 自锁式尼龙扎带 | 5×200 |  |  |
| 77 | 理线梳线器 | 24线 |  |  |
| 78 | 自粘绑带 | 绿、蓝、红、黑 |  |  |
| 79 | 光纤跳线 | LC-LC 光纤跳线 万兆OM4(50/125 双工 LSZH 3米) |  |  |
| 80 | 吊杆、内膨胀 | φ10 |  |  |
| 81 | 横担 L=200 | 横担 L=200 |  |  |
| 82 | 水晶头 | 六类 |  |  |
| 83 | 自锁式尼龙扎带 | 1.2×100mm |  |  |
| 84 | 电话配线架 | 100对机架型110型跳线架（满配连接块） |  |  |
| 85 | 辅材 |  |  |  |
| **服务器、存储系统及平台软件** | | | | |
| 1 | 同步录音录像存储 | 硬件规格：3U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 ，已内置16块8TB AI硬盘 ，满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 2 | 案件云存储 | 4U机架式24盘位；双64位多核处理器；32GB缓存；冗余电源；支持SATA/SAS硬盘；6个千兆网口；1个系统SSD盘；内置1颗SSD加速盘；公安视图专用；支持网络RAID；满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 3 | 行为分析服务器 | 19英寸1U标准机箱，热插拔高效1+1冗余电源模块 1颗 E3-1200系列Intel CPU，集成专业级GPU芯片；； 4个千兆自适应网口，4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； 1个240GB SSD ，8G 内存； 支持32路监所智能行为分析，支持720P-800W分辨率 （推荐200W）； 工作状态检测：对离岗、脱岗、睡岗等行为进行实时检测报警； 审讯室状态检测：对审讯室是否有在进行审讯的状态进行实时检测；讯状态检测：对审讯状态如单人审讯、审讯超时等事件进行实时检测； 肢体冲突检测：对肢体冲突事件实时检测报警； 枪械库状态检测：对枪械库使用状态实时检测报警； 满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 4 | 卷宗管理/涉案财物服务器 | 2U机架式服务器；支持2颗Intel Purley系列205W处理器；板载24个内存插槽，最高支持 3TB DDR4-2400/2666 Ecc内存；可前置24个2.5英寸SATA/SAS/SSD硬盘|12个3.5英寸热插拔SATA/SAS/SSD硬盘|24×Nvme全闪模块+内置（中置）一个IO模块支持2×PCIe|内置一个4×3.5"存储模块+后置4×GPU异构模块|IO模块支持8×PCIe|两个2×3.5"存储模块+2个2×2.5"存储模块|5个2×2.5"存储模块，同时支持2张SD卡和2个M.2接口硬盘；最大支持10个PCIE插槽（4\*GPU后剩余位于GPU下方的2\*PCIE×8+1\*OCP）；集成OCP网络接口支持1Gb/10Gb/25Gb以太网卡；独立管理网口；集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，支持Redfish；可选TPM国际通用安全模块；标配白金级电源，可选钛金级|高压直流，支持PMbus； CPU Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz)；内存 16G ECC Registered DDR4 2933内存；硬盘 240G SSD ；硬盘 4T SATA 7.2K；网卡 双口万兆光口；网卡 双口千兆电口；RAID卡 PM8222；GPU 3080 ；电源 800W 服务器电源 。满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 5 | 执法办案综合管理系统服务器 | 4210×2/128G DDR4/480G SSD×4(RAID\_10)/SAS\_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：32G\*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块480G SSD 硬盘 阵列卡：SAS\_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源  满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 6 | 定位服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS\_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM，满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 7 | 数据网关服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID\_1)/SAS\_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM  2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：16G\*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS\_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源  满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 8 | 网关硬盘 | SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s |  |  |
| 9 | 校时服务器 | 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时；守时能力：精度24小时＜28us；授时容量：单端口≥7000次/秒；高授时精度：＜5 us 授时频段：GPS授时中心频率1575MHz；北斗授时中心频率2491MHz；CDMA授时中心频率800MHzZ；保证公安机关执法办案平台内的所有设备时间同步。 |  |  |
| 10 | 案卷管理平台 | 卷宗管理（查询/收取/借阅/归还）、卷宗流转记录、简单预警、简单统计、系统管理等功能。 |  |  |
| 11 | 涉案财物管理平台 | 主要实现了涉案财物信息管理、入库/出库记录、处置管理、查询统计、盘点管理、涉案财物异常报警、预警提醒、RFID设备管理等功能。 |  |  |
| 12 | 执法办案综合管理平台 | 1、对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能 2、业务资源管理、权限等 |  |  |
| 13 | 数据网关软件 | 实现执法办案中心数据的接入和转发， 与市级执法办案平台数据对接 |  |  |
| 14 | 云存储系统软件 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 |  |  |
| **其他配套系统** | | | | |
| 1 | 理生理测试仪 | 主要包括：胸部呼吸、腹部呼吸，皮肤电阻、皮温、血压、指脉、反测谎动作（5路）、2路针孔彩色摄像头、2路无线接收、2路无线语音／视频监控、语音压力、温湿度液晶显示屏及心率等16项参数。符合盖州市公安局办案需求。 |  |  |
| 2 | 测谎椅 | 订制心测专用椅子，与测谎仪配套使用 |  |  |
| 3 | HDMI分屏器 | 40201工程级专用高清分屏器 |  |  |
| 4 | HDMI高清线 | 1.5米工程级专用高清线缆 |  |  |
| 5 | HDMI高清线 | 10米工程级专用高清线缆 |  |  |
| 6 | HDMI连接线 | 5米工程级专用高清线缆 |  |  |
| 7 | HDMI转DVI连接线 | 10米工程级专用高清线缆 |  |  |
| 8 | HDMI高清线 | 2米工程级专用高清线缆 |  |  |
| 9 | 安检门 | 6防区，数码管 功耗 ＜15W 工作温度 -25℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报。 智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。 独创飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警。 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 |  |  |
| 10 | 高灵敏度技术探测器 | 三种电池选择、超长待机100小时、4种灵敏度调节、探测灵敏度：回形针大小；频率: 约25KHz；使用温度: -20℃ to - +55℃ |  |  |
| 11 | 红外感应出门按钮 | 输入电压 DC12V~24V；触点容量 1A@30VDC；接点输出 NO/NC/COM接点；适用温度 -20℃~+55℃(-4—131°F)；适用湿度 0～95%(相对湿度)；感应距离 0.1—10cm |  |  |
| 12 | 打印机 | 功能：打印，复印，扫描，带网络功能 速度：黑白16页/分 彩色16页/分 首页输出时间：黑白11.8秒 彩色13.7秒 耗材：鼓粉一体 显示屏：数字显示屏 月打印负荷：最高30000页 |  |  |
| 13 | 打印机 | 功能：打印，复印，扫描，带网络功能 速度：黑白18页/分 首页输出时间：黑白8.5秒  耗材：鼓粉一体 月打印负荷：最高8000页 |  |  |
| 14 | 打印机 | 功能：打印彩色；打印速度16页/分；纸张输入容量150页；纸张输出容量100页 |  |  |
| 15 | 电插锁 | 标准型磁感式电插锁附延时功能(NC断电开锁),主要使用与监狱等场景相符 |  |  |
| 16 | 开关 | 三联单开开关 |  |  |
| 17 | 电脑 | 酷睿i5 9400，6核6线程，基础频率2.9GHz，单核睿频达4.1GHz， 8G内存 DDR4 1TB机械硬盘 3.5寸 7200转 集成显卡 视频接口，HDMI，VGA 有线鼠标，有线键盘 1000Mbps以太网卡 无内置光驱 6×USB3.0+ 4×USB2.0 串口+1 win10系统（具体版本可选） 15L机箱 |  |  |
| 18 | 微型电脑 | 酷睿i5 9500T，6核6线程，基础频率2.2GHz，单核睿频达3.7GHz， 8G内存 DDR4 1TB机械硬盘 2.5寸 7200转 集成显卡 视频接口 HDMI，VGA 有线鼠标，有线键盘 1000Mbps以太网卡 无内置光驱 1×USB Type-C，2×USB3.0，3×USB2.0 win10系统（具体版本可选） 1L机箱 |  |  |
| 19 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸(对角) 23.8"W 可视尺寸(对角) 605mm 屏幕宽高比 16:09 面板类型 IPS技术 点距 0.2745(H)mmx0.2745(V)mm 画面尺寸 527.04(H) x 296.46(V)mm 亮度(典型值) 250 cd/m² 对比度(典型值) 1000:01:00 动态对比度(典型值) 20000000:1 响应时间(典型值) 5ms GTG 可视角度(水平/垂直)(典型值) 178°/178°(CR>10) |  |  |
| 20 | 无线鼠标 | 选用国内知名品牌，质量稳定可靠 |  |  |
| 21 | 无线鼠标键盘 | 选用国内知名品牌，质量稳定可靠 |  |  |
| 22 | 音箱 | 重低音多媒体电脑音箱台式2.0木质书架音响 |  |  |
| 23 | 电视壁挂架 | 带角度调节功能 |  |  |
| 24 | 电视壁挂架 | 满足壁挂55寸需求 |  |  |
| 25 | 指纹电子签名板 | 1.产品外形尺寸:154.5 x 120 x 9 毫米（长x宽x厚） 2.兼容性:USB 2.0 3.显示板:黑白FSTN/反射模式 4.数位板感应方式：电磁感应技术 5.带指纹录入功能 6.提供执法办案平台对接协议 |  |  |
| 26 | 鹅颈话筒 | 类型：电容式 指向特性：单一指向型（心型） 频率响应：40Hz-18KHz  灵敏感度：-45dB/±1dB（1KHz）  最大声压：135dB（1KHz T.H.D1%） 讯 噪 比：﹥65 dB（1KHz，1Pa） |  |  |
| 27 | 全向麦克 | 全指向型，带自动降噪反馈抑制功能 |  |  |
| 28 | 高保真全向拾音器 | 设备类型：全向降噪拾音器 监听范围：5~150平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪：Clearspeech软件降噪技术 频率响应：20Hz~20KHz 信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） 指向特性：全方向性 保真度：具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计：具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 麦克风：高保真震膜电容咪头 动态范围：≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压：≥120dB SPL（1KHz,THD 1%） 安装方式：卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 电源电压：DC 12V 工作电流：25mA 物理尺寸：82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度：-25℃ ～ 70℃ |  |  |
| 29 | 拾音器网络分配器 | 网络通讯协议：TCP/IP UDP RTP 网口：1个RJ45 10M/100M网口 录音参数： 采样：16K ，码率：32kbps-64kbp； 采样：32K ，码率，64kbps-128kbp； 采样：48K ，码率，64kbps-128kbps 存储格式：支持mp3格式 WAV格式同时存储 录音模式：支持全时录音、定时录音、事件录音三种录音方式 喧哗报警：支持0-100分贝音频喧哗报警功能，可对设备分贝高于设定值自动报警，并联动监控中心 最大容量：本地最大支持64G TF卡存储，支持网络存储 音频降噪： 三挡降噪可调： 低档 中档 高档 外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20的等级要求 功能接口：输入接口：2路模拟音频输入；输出接口：2路模拟音频输出；1个RS485 电源、功耗：DC 12V ≤5W 工作环境：温度-40℃ ～ 75℃ 尺寸、重量：114.5\*90\*23毫米，2kg |  |  |
| 30 | 交换机 | 8个10/100/1000M电口,非网管型交换机,铁壳 |  |  |
| 31 | 等离子空气消毒机 | 主要由风机、初中效过滤器、等离子体模组和活性炭分子过滤器组成，室内污染空气在风机的作用下循环经过各个消毒、净化模块，初效过滤器主要过滤毛发、粉尘等大颗粒尘埃；等离子体模组可有效杀灭空气中的各种细菌、病毒、真菌等病原微生物；活性炭分子过滤器可有效去除空气中的有机气体和各种异味；可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃。采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。模块化设计，方便用户维护保养。工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。负氧离子功能，清新空气。等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 |  |  |
| 32 | 门禁一体机适配器 | DC12V8.5A |  |  |
| 33 | 拼接屏结构单元 | 能容纳12块55寸液晶拼接屏 |  |  |
| 34 | 摄像机电源适配器 | DC12V-2A |  |  |
| 35 | 信息采集一体机 | 五采系统，指纹、掌纹、人像、身高体重等，满足辽宁省公安厅联网需求。产品能与本省；一体化采集管理系统无缝对接；产品能与省厅刑侦信息专业应用系统无缝对接，进行数据共享；投标产品能与全国DNA数据库应用系统无缝对接，可以通过采集人员的身份证号进行全国DNA数据库应用系统查重。 |  |  |
| 36 | 身高体重足长信息采集仪 | 与信息采集一体机配套使用。 1、可通过升高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中；2、要求背景板材料结实无反光，板面材料耐用可擦拭；表面喷绘刻度，浅灰色或白底，黑色刻度；背景板刻度需包括左右两边身高刻度，刻度分值5mm；背景板需提供对中线作为拍摄人像时对中调整；3、实现身高体重足长的自动测量；4、身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)；5、体重测量范围：20—200Kg (分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg)；6、足长测量范围：80mm—400mm (分度值：2mm，误差度：±2mm)。 |  |  |
| 37 | 声光警号 | 12V输入 |  |  |
| 38 | 随身物品寄存柜 | 双面柜，人脸+卡片，高1900mm\*宽1000mm\*深430mm，8口 |  |  |
| 39 | 随身物品寄存柜副柜 | 双面柜副机，高1900mm\*宽1000mm\*深430mm，16口 |  |  |
| 40 | 随身物品抓拍 | 外观设计 支撑杆A3、A4幅面高度可调节，支撑杆与文稿台采用USB插拔式连接固定方式，组装简单，外形美观，携带方便。 摄像头像素 双摄像头，主摄像头1000万像素，分辨率3651\*2738；人像摄像头200万像素，分辨率1600\*1200 感光元件 CMOS，1/2.5英寸 拍摄尺寸 支持A3、A4、A5、身份证 对焦方式 手动调焦，主摄像头2档以上清晰度调节，带调节旋钮，方便A3/A4聚焦 成像速度 ≤1秒 光源 自然光+LED补光，触摸开关三级亮度可调 接口 USB2.0 人像补光 人像摄像头带LED补光灯，可对人像采集时进行补光 人像摄像头 非拔插副摄像头，摄像头水平方向≥270°可视，俯仰角度可实现≥45°可调，景深范围0.3米~5米，方便采集人像 身份证阅读器 可扩展集成扩展二代证阅读功能 底座 应能方便标识出2-3个便于放置需拍摄实物的最佳位置，包括业务凭证、A4纸、各种类别身份证件等几种规格。底座带有线槽可卡扣数据线，避免接口损坏。 视图校准 镜头与底座视图位置可校准，避免纸张幅面拍摄不全。 图像色彩 彩色24位 原稿类型 支持发票、文件、图片、证件等的扫描存档和动态展示 图像格式 JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等 识别 支持条形码识别、二维码识别，0CR文字识别，可识别180多种语言，输出格式Word、excel、txt 软件功能 1、支持去底色，自动扶正、无底自动纠偏裁边，支持多图自动纠裁拍摄到多张输出； 2、支持屏幕旋转和放大缩小功能； 3、支持图像添加水印，可自定义和以系统时间设置水印内容； 4、支持自动抓拍，定时连拍、感应纸张变化自动拍照； 5、支持一键生成PDF文件； 图像处理 支持图片编辑、屏幕录制、OCR文字识别、打印及打印预览功能 画中画功能 主副摄像头画面可同时拍摄在一张画面上，便于合成人像和身份证照片 操作系统 支持Windows2000、Windows2003、WindowsXP、Vista、Win7、Win10等操作系统 驱动接口 DircctX9.0,VFWDriver，TWAIN |  |  |
| 41 | 物证展示台 | 1. 像素：≥500万像素； 2. 变焦：光学放大10倍，数码放大10倍； 3. 解像度： ≥1000线 4. 对焦/白平衡：自动/手动 5. 图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏 6. 显示速率：≥30fps 7. SD卡存储：最大支持32G存储（海量图片存储） 8. 接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD 卡插槽,RCA音频输入2组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风； 9. 支持无PC批注功能： 10. 支持实时批注、简易电子白板功能： 11. 内置简易中控功能：可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 12. 支持全高清FHD录制； 13.光源：2\*1W LED双臂灯； |  |  |
| 42 | 液晶电视 | 55寸液晶电视，超窄边，运行内存1GB；存储内存4GB |  |  |
| 43 | 音箱线 | 10米专用音箱线成品，带3.5转6.5插头 |  |  |
| 44 | 音箱线 | 5米专用音箱线成品，带3.5转6.5插头 |  |  |
| 45 | 讯问椅 | 主要用于法院、公安局、看守所、监狱、检察院、派出所等单位预审犯罪嫌疑人。主框选用国标钢材无缝焊接工艺，表面夹层采用5.0mm 重体加强海绵，表面采用1.2mm优质西皮软包，耐磨性强、抗伸拉、表面光滑，此款审讯椅设计更人性化、久坐不累。本产品可有效的防止罪犯在询问过程中逃脱或自残，同时还可有效防止其对执法人员可能造成不良伤害，从而减少了执法人员工作过程中的诸多不便，本产品所有锁具及配件终身免费保修。规格：本产品锁具为暗锁,自动弹掉锁，在两侧扶手原有的基础上加装了U型锁环， 可以约束嫌犯的手腕。U型环上下最大伸缩距离为：30mm－70mm，可防止割伤其手腕。脚部约束环最小直径为90mm,最大直径可扩张至11mm.外围尺寸（mm）长700，宽800，高910。 |  |  |
| 46 | 涉案物品存放架 | 200\*60\*200=4层 180kg |  |  |
| 47 | 涉案物品存放箱 | 530\*370\*300mm;符合环保标准 |  |  |
| 48 | LED显示屏 | 尺寸：800×170 |  |  |
| 49 | LED显示屏 | P4室内全彩尺寸：3890×370 |  |  |
| 50 | 插排（1.8米） | B6系列 带儿童保护门新国标插座总控开关全长1.8米八位 |  |  |
| 51 | 插排（1.8米） | 超功率保护 新国标插座8位总控全长1.8米 |  |  |
| 52 | 通讯线缆专用标签 | 25\*38+40\*100枚 打印区域是25\*38mm 小尾巴长度是40mm 一卷100张 热敏 |  |  |
| 53 | 专用室外摄像机一体支架 | 铝制可内置电源 |  |  |
| 54 | 半球摄像机专用支架 | 铝制可内置电源，半球摄像机专用支架 |  |  |
| 55 | 壁挂机柜 | 450\*450\*600 |  |  |
| 56 | 明装配电箱 | 可容纳2路双P开关 |  |  |
| 57 | 空开漏电保护器 | 220V-10A |  |  |
| 58 | 铝合金线槽 | 铝合金方型线槽明装50mm\*50mm |  |  |
| 59 | 辅材 |  |  |  |
| **家具及其他设施** | | | | |
| 1 | 办工桌 | 1600\*800\*760办工作，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 2 | 三角桌 | 三角形办工桌，边长1200mm，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 3 | 八坐席隔断办工桌 | 可容纳8人坐席，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 4 | 蝴蝶桌 | 每套3人坐席，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 5 | 办公椅子 | 结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 6 | 办公椅子 | 结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 7 | 滑轮办公椅子 | 结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 8 | 组合沙发 | 根据建设方规划休息区定制生产，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 9 | 茶几 | 根据建设方规划休息区定制生产，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 10 | 四个单人坐席组合休闲沙发椅 | 根据建设方规划休息区定制生产，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 11 | 三人位排椅 | 根据建设方规划案件管理接待区定制生产，结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 12 | 单人床 | 结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 13 | 床头柜 | 结实耐用，款式及样式满足公安机关执法办案具体需求 |  |  |
| 14 | 平面挂画、文字造型、墙面腰线标识、地面指引标识、 | 款式及样式满足公安机关执法办场所案具体需求，由专业平面设计根据现场具体需求量身设计并制作 |  |  |
| 15 | 饮水机 | 机身材质: 金属；水温要求: 冰热；制冷控制系统: 电子温控；有显示屏；带储物空间；智能型涉；可调温度；带旋转龙头 |  |  |
| 16 | 饮水机 | 水温类型：冰热；产品功能：安全童锁；加热方式：沸腾胆加热；下置式储水桶；额定电压（V）220V；额定频率（Hz）50Hz；制冷功率（W）75W；加热功率（W）1000W；储藏箱容量（L)15L，选用国内知名品牌 |  |  |
| 17 | 立式冷藏柜 | 立式玻璃双门，有效容积≥620升 |  |  |
| 18 | 立式冷藏柜 | 立式玻璃门，有效容积≥220升 |  |  |

报价单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **盖州市公安局执法办案管理中心货物采购报价总表** | | |
| 序号 | 子系统名称 | 合计 |
| 1 | 终端接入系统 |  |
| 2 | 交换系统 |  |
| 3 | 机房建设 |  |
| 4 | 服务器、存储系统及平台软件 |  |
| 5 | 其他配套系统 |  |
| 6 | 家具及其他设施 |  |
| 7 | 总计 |  |
| **注：报价中包含材料费、货物运输及运输保险费、搬运费、安装调试费、培训、售后服务及税金等。** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **终端接入系统** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | NTP天线 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 2 | AB门有线联动探测器 |  |  | 4 | 对 |  |  |
| 3 | 审讯刻录专用光盘 |  |  | 1 | 箱 |  |  |
| 4 | 半球摄像机 |  |  | 59 | 台 |  |  |
| 5 | 半球摄像机 |  |  | 40 | 台 |  |  |
| 6 | 半球摄像机 |  |  | 21 | 台 |  |  |
| 7 | 特写摄像机 |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 8 | 室外警戒摄像机 |  |  | 7 | 台 |  |  |
| 9 | 窗口对讲 |  |  | 2 | 对 |  |  |
| 10 | 伤痕抓拍 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 定位引擎 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 高精度定位基站 |  |  | 60 | 台 |  |  |
| 13 | 电子胸卡 |  |  | 60 | 张 |  |  |
| 14 | 电子腕带 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 15 | 腕带集中充电器 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 16 | 胸卡集中充电器 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 17 | 腕带拆解工具 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 一体式提审终端 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 19 | 审讯主机 |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 20 | 蓝光集中打印刻录一体机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 视频综合平台一体机 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 22 | 桌面式发卡器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 23 | 发卡/授权机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 人脸门禁一体机 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 25 | 人脸门禁一体机 |  |  | 36 | 台 |  |  |
| 26 | AB门控制器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 人证比对终端 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 智能人脸RFID卷宗主柜 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 智能人脸RFID卷宗副柜 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 30 | 物证柜主柜(大屏+指纹) |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 物证柜副柜 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 电子标签发卡器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 33 | RFID读写器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 34 | RFID标签 |  |  | 5 | 卷 |  |  |
| 35 | 普通材质RFID标签 |  |  | 4 | 卷 |  |  |
| 36 | 金属或液体类RFID标签 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 37 | 无黏贴位置类RFID标签 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 38 | 物证管理工作台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 39 | RFID手持机 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 40 | 自助登记终端 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 可视化紧急报警智能设备 |  |  | 14 | 台 |  |  |
| 42 | 紧急报警管理机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 温湿度显示屏 |  |  | 12 | 块 |  |  |
| 44 | 硬盘 |  |  | 12 | 块 |  |  |
| 45 | 人脸采集器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 采集工作站(带4块4TB硬盘） |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 47 | 拼接屏 |  |  | 24 | 块 |  |  |
| 48 | NVR |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 49 | 一体化专用审讯桌 |  |  | 10 | 张 |  |  |
| 50 | 器材合计A |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交换系统** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | POE交换机 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | POE交换机电源 |  |  | 3 | 块 |  |  |
| 3 | 接入交换机 |  |  | 17 | 台 |  |  |
| 4 | 接入交换机电源 |  |  | 17 | 块 |  |  |
| 5 | 核心交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 核心交换机（主控） |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 核心交换机（电源） |  |  | 2 | 块 |  |  |
| 8 | 48电口业务卡 |  |  | 1 | 块 |  |  |
| 9 | 48光口业务卡 |  |  | 1 | 块 |  |  |
| 10 | 器材合计A | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机房建设** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | 基础设施 | | |  |  |  |  |
| 2 | 电池散力基础支架 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 微模块机柜基座 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | KVM切换器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 空调新风 | | |  |  |  |  |
| 6 | 环境空调 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 新风系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 配电系统（含一级防雷模块） | | |  |  |  |  |
| 9 | ATS、AP配电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 阻燃电力电缆（市电输入、油机输入） |  |  | 150 | 米 |  |  |
| 11 | 阻燃电力电缆（UPS输入、输出） |  |  | 8 | 米 |  |  |
| 12 | 阻燃电力电缆（空调） |  |  | 10 | 米 |  |  |
| 13 | 阻燃电力电缆（新风、排气） |  |  | 15 | 米 |  |  |
| 14 | 阻燃电力电缆（机柜） |  |  | 50 | 米 |  |  |
| 16 | 防雷接地 | | |  |  |  |  |
| 17 | 接地铜排 |  |  | 40 | 米 |  |  |
| 18 | 防静电接地铜网 |  |  | 43 | ㎡ |  |  |
| 19 | 等电位端子 |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 20 | 防雷模块 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 防雷连接线 |  |  | 60 | 米 |  |  |
| 22 | 微模块机房 | | |  |  |  |  |
| 23 | 机架式一体化猎头柜（125A） |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 交流PDU |  |  | 7 | 条 |  |  |
| 25 | 交流PDU |  |  | 7 | 条 |  |  |
| 26 | 配电辅材（八联柜） |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 27 | 机架式变频空调室内机(8.1KW) |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 28 | 机架式变频空调低温室外机(8.1KW) |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 29 | 空调安装组件(8.1KW) |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 30 | X7一体机柜体(玻璃门综合柜专用) |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 31 | X7一体机柜体(玻璃门并柜专用) |  |  | 7 | 台 |  |  |
| 32 | 柜体安装组件（八联柜） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 一体机专用托盘 |  |  | 7 | 块 |  |  |
| 34 | 一体机专用托架 |  |  | 14 | 根 |  |  |
| 35 | 一体化监控主机及软件系统 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 智能温湿度传感器 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 37 | 烟雾传感器 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 38 | 不定位漏水传感器 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 39 | GSM制式语音电话短信猫 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 监控采集箱双路采集 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 模块化UPS主机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 42 | 模块化UPS功率模块 |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 43 | 蓄电池 |  |  | 80 | 节 |  |  |
| 44 | 电池架 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 45 | 直流电池开关箱 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 综合布线 | | |  |  |  |  |
| 47 | 理线器 |  |  | 44 | 个 |  |  |
| 48 | 24位超五类非屏蔽配线架 |  |  | 17 | 个 |  |  |
| 49 | 24位六类非屏蔽配线架 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 50 | 六类非屏蔽室内低烟无卤网线 |  |  | 610 | 米 |  |  |
| 51 | 六类类非屏蔽2米跳线 |  |  | 35 | 条 |  |  |
| 52 | 24芯 MPO-LC 模块盒 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 53 | 12芯万兆OM4顶端光缆跳线 |  |  | 8 | 条 |  |  |
| 54 | 光纤跳线 |  |  | 40 | 条 |  |  |
| 55 | 千兆SFP多模模块 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 56 | 网格桥架 |  |  | 16 | 米 |  |  |
| 57 | 横担 L=300 |  |  | 15 | 个 |  |  |
| 58 | 网格桥架 |  |  | 8 | 米 |  |  |
| 59 | 横担 L=500 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 60 | 横担封头 |  |  | 46 | 个 |  |  |
| 61 | 长条连接件 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 62 | 弯头用连接件 |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 63 | 卡扣连接件 |  |  | 600 | 套 |  |  |
| 64 | 光纤槽道 |  |  | 8 | 米 |  |  |
| 65 | 弯头 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 66 | 连接件 |  |  | 16 | 套 |  |  |
| 67 | 支撑件 |  |  | 16 | 件 |  |  |
| 68 | 光纤槽出口 B |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 69 | 软管 B |  |  | 16 | 米 |  |  |
| 70 | 固线器底座 |  |  | 80 | 个 |  |  |
| 71 | 铝合金固线器 |  |  | 2000 | 个 |  |  |
| 72 | 动力线缆固定模块 |  |  | 120 | 个 |  |  |
| 73 | 动力线缆固定底座 |  |  | 40 | 个 |  |  |
| 74 | 动力电缆固线器垫块 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 75 | 机柜立柱内部固定轨道侧板铝合金固线器理线板侧板弱电整理 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 76 | 自锁式尼龙扎带 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 77 | 理线梳线器 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 78 | 自粘绑带 |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 79 | 光纤跳线 |  |  | 10 | 条 |  |  |
| 80 | 吊杆、内膨胀 |  |  | 62 | 套 |  |  |
| 81 | 横担 L=200 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 82 | 水晶头 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 83 | 自锁式尼龙扎带 |  |  | 8 | 包 |  |  |
| 84 | 电话配线架 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 85 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 86 | 器材合计A | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务器、存储系统及平台软件** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | 同步录音录像存储 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 2 | 案件云存储 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 行为分析服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 卷宗管理/涉案财物服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 执法办案综合管理系统服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 定位服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 数据网关服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 网关硬盘 |  |  | 6 | 块 |  |  |
| 9 | 校时服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 案卷管理平台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 涉案财物管理平台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 执法办案综合管理平台（DN） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 区县数据网关软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 云存储系统软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 器材合计A | |  | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他配套系统** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | 理生理测试仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 测谎椅 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | HDMI分屏器 |  |  | 2 | 条 |  |  |
| 4 | HDMI高清线 |  |  | 13 | 条 |  |  |
| 5 | HDMI高清线 |  |  | 8 | 条 |  |  |
| 6 | HDMI连接线 |  |  | 23 | 条 |  |  |
| 7 | HDMI转DVI连接线 |  |  | 10 | 条 |  |  |
| 8 | HDMI高清线 |  |  | 8 | 条 |  |  |
| 9 | 安检门 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 高灵敏度技术探测器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 红外感应出门按钮 |  |  | 22 | 个 |  |  |
| 12 | 打印机 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 13 | 打印机 |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 14 | 打印机 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 15 | 电插锁 |  |  | 38 | 把 |  |  |
| 16 | 开关 |  |  | 9 | 个 |  |  |
| 17 | 电脑 |  |  | 39 | 台 |  |  |
| 18 | 微型电脑 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 液晶显示器 |  |  | 42 | 台 |  |  |
| 20 | 无线鼠标 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 21 | 无线鼠标键盘 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 22 | 音箱 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 23 | 电视壁挂架 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 24 | 电视壁挂架 |  |  | 9 | 个 |  |  |
| 25 | 指纹电子签名板 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 26 | 鹅颈话筒 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 全向麦克 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 28 | 高保真全向拾音器 |  |  | 99 | 个 |  |  |
| 29 | 拾音器网络分配器 |  |  | 52 | 个 |  |  |
| 30 | 交换机 |  |  | 15 | 台 |  |  |
| 31 | 等离子空气消毒机 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 32 | 门禁一体机适配器 |  |  | 38 | 台 |  |  |
| 33 | 拼接屏结构单元 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 34 | 摄像机电源适配器 |  |  | 177 | 台 |  |  |
| 35 | 信息采集一体机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 身高体重足长信息采集仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 声光警号 |  |  | 14 | 个 |  |  |
| 38 | 随身物品寄存柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 随身物品寄存柜副柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 随身物品抓拍 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 41 | 物证展示台 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 42 | 液晶电视 |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 43 | 音箱线 |  |  | 1 | 条 |  |  |
| 44 | 音箱线 |  |  | 1 | 条 |  |  |
| 45 | 讯问椅 |  |  | 10 | 把 |  |  |
| 46 | 涉案物品存放架 |  |  | 6 | 米 |  |  |
| 47 | 涉案物品存放箱 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 48 | LED显示屏 |  |  | 4 | 块 |  |  |
| 49 | LED显示屏 |  |  | 1 | 块 |  |  |
| 50 | 插排（1.8米） |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 51 | 插排（1.8米） |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 52 | 通讯线缆专用标签 |  |  | 30 | 卷 |  |  |
| 53 | 专用室外摄像机一体支架 |  |  | 7 | 个 |  |  |
| 54 | 半球摄像机专用支架 |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 55 | 壁挂机柜 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 56 | 明装配电箱 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 57 | 空开漏电保护器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 58 | 铝合金线槽 |  |  | 32 | 米 |  |  |
| 59 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 60 | 器材合计A |  |  | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **家具及其他设施** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | 办工桌 |  |  | 15 | 个 |  |  |
| 2 | 三角桌 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 八坐席隔断办工桌 |  |  | 8 | 坐席 |  |  |
| 4 | 蝴蝶桌 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 办公椅子 |  |  | 42 | 把 |  |  |
| 6 | 办公椅子 |  |  | 39 | 把 |  |  |
| 7 | 滑轮办公椅子 |  |  | 3 | 把 |  |  |
| 8 | 组合沙发 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 茶几 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 四个单人坐席组合休闲沙发椅 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 三人位排椅 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 12 | 单人床 |  |  | 10 | 套 |  |  |
| 13 | 床头柜 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 平面挂画、文字造型、墙面腰线标识、地面指引标识、 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 饮水机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 饮水机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 立式冷藏柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 立式冷藏柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 器材合计A |  |  |  |  |  |  |