**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市水利局防汛物资采购**

**项目编号：GZC2021-008**

**编制单位：盖州市水利局**

# 采购需求详细信息

|  |
| --- |
| 防汛物资采购明细表 |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 合同价（元） | 备注 |
| 1 | 编织袋 | 个 | 200000 | 　 | 50g/平，80\*50cm |
| 2 | 绿滨垫（4\*2\*0.3） | 平 | 20000 | 　 | 网孔10cb\*12cm，热镀锌低碳钢丝，网丝直径2.2mm，边丝直径2.7mm,扎丝直径2.2mm，铰合长度不小于50mm。 |
| 3 | 石笼网（2\*1\*1） | 平 | 20000 | 　 | 网孔10cb\*12cm，热镀锌低碳钢丝，网丝直径2.2mm，边丝直径2.7mm,扎丝直径2.2mm，铰合长度不小于50mm。 |
| 4 | 铁线8号 | 吨 | 100 | 　 | 符全国标GB/T343-94、GB/T 15393一 94 |
| 5 | 应急救灾帐篷 | 顶 | 50 | 　 | 3m\*4m,边高1.8m，顶高2.5m,带地梁，三层，牛津布，篷布防水指数: 大于3000MM，32mm镀锌钢管，配套附件：地钎、拉绳、 |
| 6 | 叉车 | 台 | 1 | 　 | 载重3.5吨，柴油、四轮2\*2，座驾式。最大起升高度不小于1.5米，最小转弯半径不大于3.0米 |
| 7 | 应急照明灯 | 台 | 20 | 　 | 4\*500W碘钨灯，灯头光能量4\*10000lm,发电机组供电工作时间13小时，气动升降+国产汽油机3000W，最小高度1.8m,最大升起高度4.5m |
| 8 | 行军床 | 个 | 500 | 　 | 不小于1.9\*0.67\*0.35米，拆叠式，钢质、总重不超12公斤，承重大于150公斤，1200D牛津布布面 |
| 10 | 发电机组 | 台 | 30 | 　 | 汽油额定功率5kw，油箱容量25升,手动/电启动，电压220 |
| 11 | 发电机组 | 台 | 3 | 　 | 柴油额定功率30KW，移动式拖车+防雨罩，电压220/380 |
| 12 | 救援绳索 | 条 | 30 | 　 | 300米/条,能漂浮于水面，表面有反光材料，高强聚乙烯+抗老化剂材料，绳粗12mm，破坏大于等于拉力18Kn |
| 13 | 雨衣 | 件 | 200 | 　 | 聚酯纤维或碰击布材质、分体雨衣、防水拉链、反光条，黑色或军绿色 |
| 14 | 雨伞 | 把 | 200 | 　 | 16骨，黑色、半自动、铝全金材质、抗风6级以上，碰击布伞布，伞半径大于55cm |
| 15 | 强光手电 | 个 | 100 | 　 | LED灯泡，可充电式，最高亮度350流明以上，连续照明时间6小时以上，最大射程500米以上，铝合金材质、防水 |
| 16 | 雨靴 | 双 | 198 | 　 | 牛筋鞋底，塑胶鞋面，布或网纱内衬，防水、耐磨、透气、筒高不低于35cm, |
| 17 | 管带 | 卷 | 60 | 　 | 丙纶长丝编织水带，30米、工作压力0.8-1.0MPa ，2寸，附件接头+卡箍 |
| 18 | 管带 | 卷 | 60 | 　 | 丙纶长丝编织水带，30米、工作压力0.8-1.0MPa ，4寸，附件接头+卡箍 |
| 19 | 管带 | 卷 | 60 | 　 | 丙纶长丝编织水带，50米、工作压力0.8-1.0MPa ，6寸，附件接头+卡箍 |
| 20 | 管带 | 卷 | 60 | 　 | 丙纶长丝编织水带，50米、工作压力0.8-1.0MPa ，8寸，附件接头+卡箍 |