**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市环境卫生服务中心压缩车采购项目**

**项目编号：GZC2021-009**

**编制单位：盖州市环境卫生服务中心**

# 采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

交货时间及交货地点

付款方式

货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

备品备件

安装调试

技术服务及培训

验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

**7方压缩车（国六）主要技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** |
|  | 底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS或优于 |
|  | 发动机型号 | D30TCIF2 或优于 |
|  |  发动机排量和功率(ml/kw) | ≥2977/120 |
| ▲ | 外形尺寸（长×宽×高）mm | ≥6585×2170×2620 |
| ▲ | 箱体有效容积（m3） | ≥7 |
|  | 填装器容积（m3） | ≥1.2 |
|  | 翻斗容积（m3） | ≥0.65 |
|  | 填装口宽度（mm） | ≥1820 |
|  | 填入口下沿离地高度（mm） | ≤1180 |
|  | 箱体结构 | 流线型加框架 |
|  | 轴距（mm） | ≥3365 |
| ▲ | 车总质量（kg） | ≥8280 |
| ▲ | 整备质量（kg） | ≥6245 |
|  | 装载质量（kg） | ≥1830 |
|  | 最高车速(Km/h) | ≥100 |
|  | 接近角/离去角（°） | ≥25/17 |
|  | 前/后悬 | ≥1050/2172 |
| ▲ | 燃油种类 | 柴油 |
|  | 轮胎规格 | ≥7.50R16LT 14PR |
|  | 前/后污水箱 （L） | ≥80/220 |
|  | 液压系统额定压力（MPa） | ≥18 |
|  | 滤油器精度（μM） | ≥25 |
|  | 液压油箱容积（L） | ≥100 |
|  | 系统压力（MPa） | ≥18 |
|  | 电源电压(V) | 直流24 |
|  | 作业方式  | 手动、电动两种作业方式 |

27、交货日期：合同签订后20个工作日内。

28、交货地点：盖州市环境卫生服务中心

29、付款方式：车辆验收合格、财政拨款后付合同总金额的95%，剩余5%作为质保金，待质保期结束后5个工作日内无息返还。

30、保修期：1年，维修响应时间：2小时内到达。