**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市消防大队生物质颗粒燃料的采购项目**

**项目编号：GZCYXC2020-01(1)**

**编制单位：盖州市公安局消防大队**

# 采购需求详细信息

生物质颗粒燃料规格参数单

|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 指标 |
| 生物质颗粒 | 木质颗粒 |
| 热值 | 不低于4900Kcal/kg |
| 密度 | ≦1.0-1.2t/m³ |
| 外观 | 直径：6mm-9mm长度：30mm-60mm |
| 灰分 | ≦4.6% |
| 水分 | ≦4.6% |
| 燃烧率 | ≥95% |
| 热效率 | ＞80% |
| 排烟黑度（林格曼级） | ≦1 |
| 排尘浓度 | ≦80mg/m³ |
| 全硫 | ≦0.04% |

由于盖州市公安消防大队仙人岛队仓库空间有限，不能同时储存300吨生物质颗粒，供应商需按消防大队要求，每次运货10吨货物，并按天气情况保证随叫随到，不允许有其它理由推迟。

付款方式按进度付款！

包含但不限于如下主要内容：

交货/交付时间：合同签订后7日内完成

交货/交付地点：采购单位指定地点

货物名称：生物质颗粒

数量：300吨

技术规格及参数要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 指标 | 备注 |
| 1 | 生物质颗粒 | 木质颗粒 |  |
| ★2 | 热值 | ≥4900Kcal/kg |  |
| 3 | 密度 | ≦1.0-1.2t/m³ |  |
| ★4 | 外观 | 直径：6mm-10mm长度：3cm-8cm |  |
| 5 | 灰分 | ≦4.6% |  |
| 6 | 水分 | ≦4.6% |  |
| 7 | 燃烧率 | ≥95% |  |
| 8 | 热效率 | ＞80% |  |
| 9 | 排烟黑度（林格曼级） | ≦1 |  |
| 10 | 排尘浓度 | ≦80mg/m³ |  |
| 11 | 全硫 | ≦0.04% |  |

（6）项目未尽事宜应严格按照国家现行有关规程、规范执行，同时成交供应商需无条件同意采购单位基于为顺利完成本项目所提出的各项合理要求（合同约定）。