**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：营口职业技术学院2021年新生课桌椅采购**

**项目编号：YKSGZC2021063**

**编制单位：营口职业技术学院**

# 采购需求详细信息

需求及技术参数：

一、采购数量：2000套学生课桌椅

二、项目预算金额：956000元

三、付款方式：学生课桌椅安装到位、验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后，课桌椅无质量问题，再支付合同总金额的5%。

四、交货时间：合同签订后20日内

五、质保期：至少2年。

六、售后服务：4小时内电话响应，24小时内派人到场维修，质保期内免费维修（人为损坏除外），送货时须免费提供20套课桌椅备品备件；质保期外按厂家价格提供备品备件。

七、技术参数（见下表 ）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **货物规格** | **数量** | **单位** |
| 1 | 学生课桌椅 | 桌面规格：规格：650mm\*450mm\*760MM 1.桌面尺寸及要求：650mm\*450mm\*15mm厚，桌面板前设有笔槽尺寸长度不小于235mm。整体造型根据人体工程学及力学原理设计，采用ABS高强度材料一次注塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。 2. 书斗：书斗外径尺寸：斗长560mm×宽350mm×高180mm，书洞内径尺寸不小于：斗长440mm×宽330mm×高165mm，采用高密度PP料一次注塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。 3.桌子立柱：双立柱主管采用25\*50\*1.2mm厚椭圆管, U型部分采用20\*40mm\*1.2mm经大型弯管机一次性弯曲成型，脚踏横管连接采用20\*40\*1.2mm厚椭圆管，底部采用40\*50mm\*1.2mm D型管落地，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平 整无气泡，脚套采用低密度聚氯乙稀，不易脱落。  4.多功能书包挂钩：挂钩翻转式、采用采用高密度ABS一次注塑成型，可以挂置书包、还可以挂置饮料瓶， 椅子规格：400\*350\*440mm（座高）\*总高860mm 1.座背板：坐板尺寸：400\*350mm，靠背板尺寸：390\*310mm，整体造型根据人体工程学及力学原理设计，长久坐不感疲劳，采用高密度聚乙烯（HDPE)一次注塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。 2.椅子主架采用25mm\*50mm\*1.2mm椭圆管,底部采用40\*50mm\*1.2mmD型管落地, 连接管采用直径20\*40\*1.2mm椭圆管，靠背管材采用15\*30\*1.2mm椭圆管经大型弯管机一次弯曲成型。 | 2000 | 套 |