**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：营口市职业技术学院2021学生上下铺床、椰棕床垫、4门更衣柜项目**

**项目编号：YKSGZC2021074**

**编制单位：营口职业技术学院**

# 采购需求详细信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 学生上下铺床 | 2000\*900\*1850mm | 1：整体规格：2000\*900\*1850mm。2：床架立柱采用40\*40\*1.1mm厚方管。3：横档采用25\*50\*1.0mm方管。4：护栏采用直径19mm圆管。5：所有铁件部分表面打砂处理，静电粉末噴涂，高温烘烤定型。6：床板采用每根宽度为80mm松木板条，下面用20\*40mm的5根原木作为连接杆，床板条和连接杆用枪钉固定，整体经过抛光，倒角制作而成。7：焊接采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，焊接表面波纹均匀，焊接无夹渣、气孔、焊瘤、保证无虚焊、脱焊、焊穿等现象，抗压强度不少于40kg/mm2。8：表面处理：钢制部件表面进行去刺、酸洗、磷化、处理后再进行静电喷塑，表面光滑，3年内不生锈。9：采用优质螺丝五金件链接。 | 套 | 600 |
| 椰棕床垫 | 1950\*860\*50mm | 规格：1950\*860\*50mm,表面为针织面料，中间为30mm厚度椰棕和20mm厚度海绵组合而成，软硬适中。 | 张 | 1200 |
| 4门更衣柜 | 900\*500\*1850mm | 规格：900mm\*500mm\*1850mm,板厚0.6mm产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.6mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。 | 张 | 300 |
| 床铺板 | 1915\*825mm | 床板采用每根宽度为80mm松木板条，下面用20\*40mm的5根原木作为连接杆，床板条和连接杆用枪钉固定，整体经过抛光，倒角制作而成。 | 个 | 200 |