## 四、分项报价表

**包号：第1包 报价单位：人民币（元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 规格 |
| 1 | 秸秆禁烧防火巡查重载云台 | 海康威视 | **DS-2TD6237-100C4L/W**★1.焦距（镜头）：100mm；2.噪声等效温差(NETD)：≤8mk；3.最小可分辨温差（MRTD）：≤ 200mK；★4.烟雾最远探测距离≥8000m，火点最远探测距离≥5000m；★5.支持800米激光补光；6.热成像视场角：3.74°×2.80°；7.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40°；8.可见光镜头：6~336 mm，可见光最大图像分辨率：2688 × 1520，400万；9.云台承载重量：≥100kg；10.防护等级：IP66；11.具备防盗功能，在锁定状态下，当样机移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；12.具有防破坏功能，当受到剧烈打击时，可通过浏览器给出语音及文字报警提示并可弹出实时监视画面；13.具有内置GPU芯片功能；★14.提供系统运行一年的运营商链路10M带宽；★15.提供系统运行一年的高塔；★16.提供系统运行一年的设备用电；★17.提供系统运行一年的上塔设备维修维护；★18.提供系统建设施工所需的配套信号线缆、电源线缆，双光谱云台支架等所有辅材，及人工上塔设备安装调试。★注：第14条至第18条，投标时我公司对上述条款逐条进行响应，并加盖公章。 | 24 | 浙江杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 124,800 | 2,995,200 | 　 |
| 2 | 存储磁盘阵列 | 海康威视 | **DS-A71036R/6T**1.CPU：≥1颗64位多核处理器，内存≥4GB，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），支持热插拔冗余温控调速风扇；2.支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源；3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；4.支持硬盘交错，分时启动；5.标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；6.可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持≥12级扩展柜级联扩展；支持12GB SAS扩展口；★7.出厂自带36块6TB企业级硬盘；8.配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8）；9.支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；10.支持接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整；11.支持图片并发输入≥700Mbps，图片同时并发输出≥7700Mbps；12.支持磁盘冷启动，支持自动判断磁盘异常，具有通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断的功能；13.具有录像报表生成功能，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 | 1 | 浙江杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 110,000 | 110,000 | 　 |
| 3 | 环保监测取证管理模块 | 海康威视 | **DS-VM21S-B**1.硬件性能：CPU≥1颗x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz；2.内存：2\*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；3.硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘；4.标配SAS\_HBA卡，支持RAID0/1/10；5.最大可支持6个PCIe扩展插槽；6.网口：2个千兆电口；7.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA口；8.电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；9.支持对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。秸秆禁烧模块结合系统平台，实现针对秸秆火情的研判、交办、签收、处置、反馈的业务闭环。 | 2 | 浙江杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 46,650 | 93,300 | 　 |
| 4 | 环保监测取证管理平台 | 海康威视 | **Infovision NREE-iEP**1.支持接入热成像和可见光烟雾识别摄像机，支持秸秆禁烧、视频监控、综合管控、环境检测和设备运维等应用，支持火情预警研判、火情预警督察、火情数据统计、火情数据展示等功能；2.支持用户≥10000个，支持同时在线用户≥2000个；3.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；4.支持分布式、负载均衡等技术，支持多级架构，支持流媒体集群等；5.支持统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式；6.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；7.支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；8.支持无人机、单兵、扑火队、水源地等资源的添加、删除，支持林业局、林场、机降点、气象站、防火检查站的添加、删除、修改、导入和导出；9.支持结合DEM高程数据，给定巡航方案的指标要求（监测半径），即可自动规划全覆盖巡航方案，巡航方案中包括每个巡航带的起始俯仰角、终止俯仰角、起始水平角、终止水平角、倍距；10.支持地图离线\在线模式切换，地图资源最大层级显示配置，火情等级城市配置、火情等级参数配置、行政区划配置；11.支持以报警为核心的火情研判功能，实现发现，上报、签收、反馈、处理等火情管理业务的闭环，支持提供督查告警处理进度的功能；12.支持瞭望塔管理，可将区域标记为瞭望塔提供海拔、瞭望半径等属性配置，支持云台校准，可对云台的水平角与俯仰角进行偏移修正，支持区域巡航配置，可自定义云台设备的巡航方案；13.支持国标协议上下级平台级联，支持接入GB28181-2011/2016、ONVIF、协议的设备，支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 | 1 | 浙江杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 180,000 | 180,000 | 　 |
| **总价** |  |  |  |  |  |  | **3,378,500** |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表格须准备一份电子版U盘并做好标记、密封，递交投标文件时一并递交。

投标人名称（加盖单位公章）：辽宁万维网络信息技术有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：2021年7月12日