**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：公安局购置计算机设备项目**

**项目编号：BYQ-2020A032**

**编制单位：营口经济技术开发区公安局**

# 采购需求详细信息

**采购需求技术参数：**

（**实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效**）

一、台式机电脑：（100台）

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| **机型** | 商用品牌台式机 |
| **CPU** | ≥ I5-9400 |
| **主板** | IntelB250及以上 |
| **内存** | ≥8G DDR4内存 |
| **显卡** | 1030独立显卡 |
| **声卡** | 集成HD Audio，支持5.1声道 ＞4个音频接口 |
| **硬盘** | ≥1T SATA3 7200rpm 硬盘 |
| **网卡** | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| **扩展槽** | ≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1 |
| **显示器** | ≥19.5寸宽屏LED液晶 |
| **键盘、鼠标** | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| **接口** | ≥10个USB接口（前置6个USB 3.0接口）、PS/2接口、VGA接口、HDMI接口 |
| **电源** | 110/220V 180W 节能电源 |
| **安全特性及备份** | 智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； |
| **机箱** | ≥15L 顶置电源开关 |
| **随机应用** | 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。3、支持机房原有产品实现互通统一管理. |
| **整机认证** | 3C强制性产品认证 |
| 平均无故障运行时间MTBF≥100万小时，加盖制造厂商公章 |
| **厂商服务资质★** | 厂商服务体系获得客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证（CCCS认证）,提供证书复印件加盖制造厂商公章 |
| 厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），提供证书复印件加盖制造厂商公章 |
| **售后服务★** | 五年有限保修,五年上门 |
| 厂商在项目所在地设有售后服务中心 |

1. 打印机（40台）

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| **机型** | 商用激光打印机 |
| **打印速度** | ≥28 |
| **分辨率** | HQ1200，600×600dpi |
| **内存★** | ≥32MB内存 |
| **双面** | 手动双面打印 |
| **首页输出★** | <8.5秒 |
| **接口类型** | ≥高速USB2.0； |
| **工作原理** | 鼓粉分离 |
| **打印特点** | 水印打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整、支票打印、支持打印工场 认证信息：CCC，节能认证，环境认证、能效标识 |
| **系统平台** | Windows 8.1/8/7/XP Home Edition/XP Professional Edition/XP Professional x64 Edition/Server 2003/Server 2003 x64 Edition/Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x (Download only) Linux：CUPS、LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
| **支持介子类型** | 普通纸，薄纸，厚纸，特厚纸，铜版纸，信封，厚信封，薄信封，再生纸，标签 |
| **电源** | 110/220V 180W 节能电源 |