**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：渔业渔民渔船管理局 新选办公楼改造项目**

**项目编号：BYQ-2020B007**

**编制单位：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局**

# 采购需求详细信息

**谈判项目需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目需求要求 | 采购人要求 |
| 项目开竣工时间： | 2020.6.21--2020.7.20 |
| 项目开竣工地点： | 世纪广场西区渔业渔民渔船管理局新办公楼 |
| 付款方式及条件： | 工程竣工后，付合同总额的50%，验收合格后付合同总额的20%，审计完成后付合同总额的20%，质保金10%一年后全部付清。 |
| 验收合格标准： | 按国家及地方颁布的其它有关规范、标准和规定进行验收。(验收人为采购人) |
| 质量保证期： | 采暖2个采暖期，其他1年。 |
| 施工单位资质要求： | 建筑装修装饰工程专业贰级(含)以上资质 |
| 结算方式： | 工程竣工后，付合同总额的50%，验收合格后付合同总额的20%，审计完成后付合同总额的20%，质保金10%一年后全部付清。 |

**工程量清单**（附后）

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 　 | 　 | 一、四、五层拆除工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | 一、四、五层窗帘盒拆除 | 10m | 16.695 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 011614003001 | 窗台板拆除 木质 | 一、四、五层木质窗台板拆除 | 10m | 16.595 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 011614001001 | 暖气罩拆除 木质 | 一、四、五层暖气罩拆除 | 10m2 | 15.436 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 一、四、五层门拆除 | 10樘 | 3.7 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 墙面玻璃 | 一层玻璃隔断拆除 | 10m2 | 1.678 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 四层局部矿棉板天棚拆除 | 10m2 | 14.831 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面 | 一层石膏板天棚拆除 | 10m2 | 1.08 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 011607002001 | 防水层拆除 卷材防水层 | 一层雨棚铝塑板拆除 | 10m2 | 1.212 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 011601001002 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 一层室外台阶拆除 | m3 | 6.82 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板 | 一、四、五层塑料踢脚线及五层包墙木板拆除 | 10m2 | 19.004 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 轻质墙板墙 | 四、五层卫生间隔断板拆除 | 10m2 | 4.856 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 011610001006 | 门窗拆除 门窗套 | 四、五层门木包口拆除 | 10m | 1.26 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 不带龙骨木地板 | 五层大会议室地板拆除 | 10m2 | 8.936 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 011601001008 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 五层走廊砌体墙拆除 | m3 | 0.43 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 隔断板 | 五层大会议室木质隔断拆除 | 10m2 | 1.469 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 011614002001 | 嵌入式柜体拆除 | 五层木质案台拆除 | 10m2 | 0.27 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 拆除垃圾外运 | 10m3 | 2.23873 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 一、四、五层新建工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计　 | 　 | 　 |
|  |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 1 | 010810002001 | 窗帘盒 硬木 | 一、四、五层窗帘盒带轨道 | 10m | 16.695 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 010809004001 | 窗台板 面层 石材 | 一、四、五层理石窗台板 | 10m2 | 4.256 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 011207001064 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 四、五层局部暖气罩 | 100m2 | 0.2556 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 010801007003 | 成品套装木门安装 单扇门 | 一、四、五层900\*2100成品套装实木门（带亮） | 10樘 | 3.8 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 010805001001 | 电子感应自动门 | 一层玻璃自动门 | 樘 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 010805005001 | 全玻自由门 全玻璃门扇安装 有框门扇 | 一层金属框玻璃门 | 100m2 | 0.1508 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 011207001017 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内 | 一、四层轻钢龙骨石膏板墙 | 100m2 | 0.423 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 011207001038 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 一、四层轻钢龙骨石膏板墙 | 100m2 | 0.846 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 011406001012 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 1. 清理天棚面; 2. 刮大白三遍. 3. 乳胶漆三遍. | 100m2 | 3.827 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 011302001094 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 | 1. 乳胶漆三遍 2. 刮大白三遍. 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4. 满刷防潮涂料两道,横纵各向刷一道 5. 错缝粘贴第二层板材 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 7. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 8. U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400,用挂件与承载龙骨联结 9. U型轻钢承载龙骨CB60X27(CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 | 100m2 | 0.108 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　　　 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 　 | 　 | 　 | 10. φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定11. 清理天棚面 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 011302001091 | 平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 | 1. 12厚矿棉板,规格600X600 2. T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接 3. T型轻钢主龙骨TB24X38(TB24X28),间距600,用挂件与承载龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨CB38X2712,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 10号镀锌低碳钢丝(或φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与底板预留吊环固定 6. 清理天棚面 7. 拆除原有矿棉板 | 100m2 | 1.4831 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 011201001001 | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 五层木板包墙拆除后抹灰找平 | 100m2 | 0.4755 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 011406001011 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 1. 清理墙面; 2. 刮大白三遍. 3. 乳胶漆三遍. | 100m2 | 27.5124 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 粘贴 | 一、四、五层塑料板踢脚 | 100m2 | 1.4795 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 010902001010 | 改性沥青卷材 热熔法一层 | 雨棚SBS防水卷材4mm | 100m2 | 0.1212 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 010401003009 | 实心混水砖墙 墙厚240mm | 砖砌台阶 | 10m3 | 0.682 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 011107001001 | 石材台阶面 石材 水泥砂浆 | 2cm花岗岩火烧板台阶面 | 100m2 | 0.1515 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 011503001001 | 不锈钢扶手 不锈钢栏杆 | 楼梯扶手修补 | 10m | 1.5 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 011106001001 | 楼梯面层 石材 水泥砂浆 | 楼梯踏步理石修补 | 100m2 | 0.07 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 011210005001 | 隔断 成品 | 四、五层卫生间隔断板 | 100m2 | 0.4856 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 010808005002 | 成品门窗套 (筒子板) 石材成品 | 四、五层走廊理石包门口 | 10m2 | 0.554 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 011102001001 | 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内 | 五层大会议室理石地面修补 | 100m2 | 0.03 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
|  **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 23 | 011207001063 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 6-7层楼梯间石膏板封堵 | 100m2 | 0.0612 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011701006001 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 　 | 100m2 | 1.15 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 011701006003 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 　 | 100m2 | 15.71 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 01B003 | 材料搬运 | 装饰材料上楼 | m2 | 1685.46 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 01B001 | 垃圾清运 | 余料清理 | m2 | 1685.46 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 01B002 | 保洁 | 清洁卫生 | m2 | 1685.46 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
|  **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-给排水、采暖 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 　 | 　 | 给水 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011612001004 | 塑料管拆除 φ50mm以内 | 拆除原有PPR给水管道 | 10m | 5.398 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 031001006088 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内 | 1.名称：PPR2.管径：DN403.连接方式:热熔 | 10m | 1.294 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 031001006087 | PPR DN32 | 1.名称：PPR2.管径：DN323.连接方式:热熔 | 10m | 1.046 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 031001006086 | PPR DN25 | 1.名称：PPR2.管径：DN253.连接方式:热熔 | 10m | 0.532 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 031001006085 | PPR DN20 | 1.名称：PPR2.管径：DN203.连接方式:热熔 | 10m | 1.526 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 031003005005 | 塑料球阀DN40 | 1.名称：球阀2.管径：DN403.连接方式:热熔 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 挂式小便器 | 四楼、五楼拆除 蹲式大便器 | 10套 | 0.6 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 蹲式大便器 | 四楼、五楼拆除 蹲式大便器 | 10套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 011612002008 | 卫生洁具拆除拖布池 | 四楼、五楼拆除 | 10套 | 0.2 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 031004006004 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 　 | 10套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 031004007013 | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 　 | 10套 | 0.3 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 　 | 10套 | 0.2 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 　 | 10个 | 0.4 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 031004014016 | 地面扫除口安装 公称直径100mm以内 | 　 | 10个 | 0.2 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 排水 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011612001005 | 塑料管拆除 φ100mm以内 | 　 | 10m | 3.802 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | 　 | 10m | 2.208 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 031001006128 | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | 　 | 10m | 1.114 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 |
|  **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-给排水、采暖 |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 4 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | 　 | 10m | 0.48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 采暖 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011612001007 | 塑料管拆除 φ50mm以内 | 　 | 10m | 29.17 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | B-001 | 拆除散热器 | 　 | 组 | 60 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 031005001003 | 铝合金散热器14片 | 　 | 组 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 031005001013 | 铝合金散热器15片 | 　 | 组 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 031005001004 | 铝合金散热器17片 | 　 | 组 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 031005001014 | 铝合金散热器18片 | 　 | 组 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 031005001015 | 铝合金散热器20片 | 　 | 组 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 031005001005 | 铝合金散热器24片 | 　 | 组 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 031001006163 | PPR DN32 | 1.名称：PPR2.管径：DN323.连接方式:热熔 | 10m | 29.17 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 031003005004 | 塑料球阀DN32 | 1.名称：球阀2.管径：DN323.连接方式:热熔 | 个 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-电气 |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 　 | 　 | 电气工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除 吸顶灯 | 灯具拆除 | 10套(只) | 12.4 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 011613001008 | 灯具拆除 暗开关 | 开关拆除 | 10套(只) | 6.5 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm\*深70mm | 　 | 10m | 30.6 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1、名称：4AL1照明配电箱2、型号：600\*400\*2003、规格：32回路 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1、名称：5AL1照明配电箱2、型号：600\*400\*2003、规格：30回路 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 030404017008 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1、名称：YJ1-A型应急照明箱2、规格：3回路 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 030412004146 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1、名称：楼层标志灯2、规格：带蓄电池>30min3、型号：2w LED | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 030412004255 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1、名称：安全出口标志灯2、规格：带蓄电池>30min3、型号：2w LED | 套 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 030412004256 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1、名称：疏散指示灯2、规格：带蓄电池>30min3、型号：2w LED | 套 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 030412004257 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1、名称：应急照明灯2、规格：带蓄电池>30min3、型号：2w LED | 套 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 030412004153 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸 | 1、名称：节能筒灯2、型号：2w LED | 套 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 030412001003 | 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm | 1、名称：格栅灯2、规格：300\*9003、型号：2\*18w  | 套 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 030412001012 | 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm | 1、名称：格栅灯2、规格：300\*12003、型号：2\*18w | 套 | 102 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 |
|  **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-电气 |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 14 | 030412005007 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 1、名称：单管荧光灯2、规格：1\*18w  | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 030412001001 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1、名称：节能LED吸顶灯2、规格：250V3、型号：10A  | 套 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 030404035007 | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A | 1、名称：单相安全型三孔加两孔暗插座2、规格：250V3、型号：10A  | 套 | 133 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 030404035008 | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A | 1、名称：空调插座2、规格：250V3、型号：15A  | 套 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 030404034003 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 1、名称：单联翘板暗开关2、规格：250V3、型号：15A | 套 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 030404034017 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 1、名称：双联翘板暗开关2、规格：250V3、型号：15A | 套 | 28 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 030404034018 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 1、名称：三联翘板暗开关2、规格：250V3、型号：15A | 套 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 030411001038 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN40 | 1、名称：镀锌钢管2、规格：SC403、敷设方式：暗敷 | 10m | 0.31 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 030408001035 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 | 1、名称：电缆电缆2、规格：YJV-4\*25+1\*163、敷设方式：管内穿线 | 10m | 0.82 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 030408006051 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 电缆头35mm2 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 030411001126 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm | 1、名称：塑料管敷设2、规格：PVC203、敷设方式：明敷 | 10m | 177.9 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 030411001133 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 1、名称：塑料管敷设2、规格：PVC203、敷设方式：暗敷 | 10m | 30.6 | 　 | 　 | 　 |
| 26　 | 030411004175　 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | 1、名称：照明线2、规格：NHBV-2.5mm23、敷设方式：管内穿线 | 10m　 | 63.7　 | 　　 | 　　 | 　　 |
| 27 | 030411004006 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 | 1、名称：插座线2、规格：BV-4mm23、敷设方式：管内穿线 | 10m | 575 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 030411006002 | 暗装接线盒 | 　 | 个 | 217 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
|  **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程 | 　 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |
| 暂估价 | 安全施工费 | 规费 |
| 1 | 营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  |  |  |  |
| 2 | 营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-给排水、采暖 |  |  |  |  |
| 3 | 营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-电气 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 　 | 　 | **一般措施项目费(不含安全施工措施费)** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)\*0.65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)\*0.65 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **其他措施项目费** | 　 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价-(土石方、拆除工程人工费预算价+土石方、拆除工程机械费预算价)\*0.65 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险 |  | 　 |  |
| 1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 　 |  |  |  |
| 1.4 | 其它 | 　 |  |  |  |
| 1.5 | 工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工动态调整 |  |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **单位工程投标报价汇总表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-给排水、采暖 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 　 |
| 1.1 | 给水 |  | 　 |
| 1.2 | 排水 |  | 　 |
| 1.3 | 采暖 |  | 　 |
| 2 | 措施项目费 |  | 　 |
| 2.1 | 其中：文明施工与环境保护费 |  | 　 |
| 3 | 其他项目费 |  | － |
| 4 | 规费 |  | － |
| 5 | 安全施工措施费 |  | 　 |
| 6 | 税前工程造价合计 |  | 　 |
| 7 | 人工动态调整 |  | 　 |
| 8 | 税金 |  | － |
| 合计  |  | 0 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-给排水、采暖 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 　 | 　 | **一般措施项目费(不含安全施工措施费)** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **其他措施项目费** | 　 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 | 　 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-给排水、采暖 | 标段：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程最终预算（审核） | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 　 |  |  |  |
| 1.4 | 其它 | 　 |  |  |  |
| 1.5 | 工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工动态调整 |  |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **单位工程投标报价汇总表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-电气 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 　 |
| 1.1 | 电气工程 |  | 　 |
| 2 | 措施项目费 |  | 　 |
| 2.1 | 其中：文明施工与环境保护费 |  | 　 |
| 3 | 其他项目费 |  | － |
| 4 | 规费 |  | － |
| 5 | 安全施工措施费 |  | 　 |
| 6 | 税前工程造价合计 |  | 　 |
| 7 | 人工动态调整 |  | 　 |
| 8 | 税金 |  | － |
| 合计  |  | 0 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-电气 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 　 | 　 | **一般措施项目费(不含安全施工措施费)** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **其他措施项目费** | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 031302005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 |  | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-电气 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它+工伤保险 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 人工费预算价+机械费预算价 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 　 |  |  |  |
| 1.4 | 其它 | 　 |  |  |  |
| 1.5 | 工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+社会保障费+住房公积金+工程排污费+其它 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工动态调整 |  |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **单位工程投标报价汇总表** |
| 工程名称：营口市鲅鱼圈区渔业渔民渔船管理局办公楼维修改造工程-装饰 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  | 　 |
| 1.1 | 一、四、五层拆除工程 |  | 　 |
| 1.2 | 一、四、五层新建工程 |  | 　 |
| 1.3 | 措施项目 |  | 　 |
| 2 | 措施项目费 |  | 　 |
| 2.1 | 其中：文明施工与环境保护费 |  | 　 |
| 3 | 其他项目费 |  | － |
| 4 | 规费 |  | － |
| 5 | 安全施工措施费 |  | 　 |
| 6 | 税前工程造价合计 |  | 　 |
| 7 | 人工动态调整 |  | 　 |
| 8 | 税金 |  | － |
| 合计  |  | 0 |