**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：熊岳污水处理厂二期二沉池设备改造项目**

**项目编号：BYQ-2021A008**

**编制单位：营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局**

# 采购需求详细信息

熊岳污水处理厂二期

二沉池设备改造项目需求

1. 供货时间：签订合同后35日（含）到货（含安装）。
2. 质量保证期：自验收合格之日起1.5年。
3. 供货方接到需方保修电话后，2小时内响应，48小时到厂。
4. 质保期内供货方免费到厂维修；超质保期，供货方到厂只收取维修成本费用。
5. 供货方免费对需方人员进行现场培训。
6. 竣工验收后，供货方需移交需方图纸、设备说明等相关资料。
7. 安装、调试及所需材料、工具等由供货方自备。
8. 是否专门面向中小企业，是否有中小企业预留份额，预留份额是多少,具体请参照46号文件：否

|  |
| --- |
| 熊岳污水处理厂二期二沉池设备改造  |
|  |  |  | 单位：元 |
| **序号** | **部件名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 1 | 刮泥机支撑板（土建改造） | Z型固定座（上下板550mm\* 370mm\*20mm，斜板460mm\* 370mm\*20mm)，三角稳定架(上固定架450mm\* 370mm\*20mm)，实心固定杆（直径20mm, 长度500mm)，L型支撑(390mm \* 350mm\*20mm)，轨道牛腿(500mm\* 500\*20mm)（130 件）  | 2 | 套 |   |  |
| 2 | 刮泥机路轨架（土建改造） | 带筋工字钢 ( 500mm\*16mm):270件， 轨道滑触线 (450m)，轨道固定支座（970mm\* 650mm\* 20mm) ： 260 件 | 2 | 套 |   |  |
| 3 | 刮泥机主梁 | 传动行走梁（24000mm\* 1650mm\* 1350mm)2 台， 电控支架（1200mm\* 1100mm\* 950mm)（4件）， 吸泥泵支架（730mm\* 650mm\* 600mm)（20件）， 电缆布置架（800mm\* 700mm\* 600mm)（6件）， 滑触支架（800mm\* 700mm\* 600mm)（270件），排泥管支架（730mm\* 650mm\* 600mm) （60件） | 2 | 套 |   |  |
| 4 | 工作桥（包含走道平台） | 桥架(9500mm/台），过道（9500mm\* 800mm\*10mm)，扶手(9500mm\*1200mm\*20mm)，直角支撑(900mm\*1800mm\*20mm)，斜撑(1800mm\*20mm， 卷扬机支架(900mm\*900mm\*20mm)，泵提升系统支架(800mm\*700mm\*20mm) ，钢索限位支架(900mm\*800mm\*20mm)  | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 刮泥机路轨 | 行程限位器，5655mm\*50\*100mm | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 栏杆 | 碳钢，防腐，长度1180mm, 直径30mm  | 4 | 套 |  |  |
| 7 | 吊梁架 | 直角梁(1900mm\*1200mm\*20mm)，斜梁(1500mm\*1100mm\*20mm)，固定螺栓，  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 刮泥板 | 304 刮泥板（8700mm \* 6mm)，304固定架（800mm \*800mm\* 6mm)，304固定卡扣，尼龙滑动板（800mm \*600mm\* 6mm)，刮泥板支撑（900mm \*700mm\* 6mm)，刮泥板加强筋板（8700mm \*30mm\* 6mm)70根，吸泥泵固定装置 300mm \*300mm\* 6mm) | 20 | 件 |  |  |
| 9 | 吸泥泵 | 65QW20-10-2.2，配自耦,10台/ 池体, | 20 | 台 |  |  |
| 10 | 吸泥泵支架 | 支架固定板(7500mm \* 350mm\*6mm)， 固定卡扣，固定螺栓，提升钢绳（400 m)，液下合金叶轮，液下接触器，液下线缆（320 m) | 20 | 套 |  |  |
| 11 | 撇渣装置 | 阀体，传动轴，固定定位器，阀板，重锤手柄，重锤，重锤限位装置，一台二段 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 行走轮 | 合金耐磨，直径300mm | 20 | 个 |  |  |
| 13 | 卷扬机 | 0.8kw | 4 | 台 |  |  |
| 14 | 同步电机(国产知名品牌） | 0.75kw | 8 | 台 |  |  |
| 15 | 扁平电缆 | 扁平电缆(730m)，动力电缆(730m)，动力电缆传动轮，动力电缆滑动支架(10000mm \* 6mm)，电缆限位，C型钢，滑轮 ， | 730 | 米 |  |  |
| 16 | 主传动轴 |  数控加工制作成品，壁厚 50mm | 4 | 根 |  |  |
| 17 | 设备安装附件 | 304螺母，螺栓等 | 500 | 双 |  |  |
| 18 | 电控箱 | 304户外， 手动，自动，远程 | 2 | 个 |  |  |
| 19 | 耗材 | 胶板、垫板、螺丝、人工等 | 1 | 批 |  |  |
| 20 | 指导安装费 | 　 | 2 | 　 |  |  |
| 21 | 运费 | 　 | 2 | 　 |  |  |
| 小计 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 税金 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |  |  |