**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市行政审批局办公电脑采购项目**

**项目编号：GZC2020-1(1)**

**编制单位：盖州市行政审批局**

# 采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

交货时间及交货地点

付款方式

货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

备品备件

安装调试

技术服务及培训

验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投标产品明细表** | | | | |
| **品目号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **规格** |
| 1 | 商用台式电脑 | 92 | 台 | 一、 CPU：≥Intel Core I5九代及以上 二、 主板：≥Intel 300系列以上芯片组； 三、 内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位； 四、 显卡：≥2G DDR5 独立显卡 五、 声卡：集成声卡（前置双接口，包含一个耳麦二合一接口） 六、 硬盘：≥128G SSD+≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘； 七、 网卡:集成10/100/1000M以太网卡 八、 扩展槽：≥1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*1 九、 显示器：23寸及以上宽屏IPS液晶显示器，分辨率1920\*1080 十、 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标 十一、 接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口，前置2个USB3.1 Gen2）、1组PS/2接口、串口、双视频输出接口（至少1个非转接VGA接口）； 十二、 电源：≤110/220V 180W 节能电源 十三、预装Windows 10正版操作系统 十四、 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于11L，顶置电源开关键，方便使用； 十五、 售后服务：原厂3年保修，三年上门，门到桌安装验机服务；第二自然日上门，3C认证；原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持； 十六、 投标提供原厂售后服务承诺书并加盖制造厂商公章或者投标专用章。 |
| 2 | 扫描复印一体机 | 2 | 台 | 扫描类型：平板+馈纸式 光学分辨率：彩色和黑白，平板：1200dpi；彩色和黑色，ADF：300dpi 色彩深度：24位 打印功能 打印速度：22页/分钟 首页打印时间：<7.3 秒 打印机语言：PCLmS，URF，PWG 缩放范围 ：25-400% 介质类型：激光纸，普通纸，相片纸，糙面纸，牛皮纸，信封，标签，卡片，明信片 介质尺寸：A4，A5，A6，B5(JIS)，Executive，信封(Com.#10，Monarch.#7 3/4，ISO DL，ISO C5)，明信片(Standard #10) 系统平台：Windows 10/8.1/8/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP SP3或之后的版本(32bit)，Mac OS X v10.12/10.11/10.10 接口类型：高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） |
| 3 | 复印机 | 2 | 台 | A3- A6R幅面；标配网络打印和网络TWAIN功能；双面复印双面打印彩色扫描；速度：20ppm；SPLC 打印语言，600dpi 打印分辨率，250页单层纸盒+100页旁路送纸，最大纸容量：850张；内存64M可再选128MB；预热时间：25S；首页复印时间：6.4S；自动倍率选择功能，999张连续复印，USB2.0打印接口，多种复印功能（身份证复印电子分页十字分套等）分辨率600dpi。能耗最大1.2KW。标配RSPE双面自动输稿器。 |
| 4 | 多功能一体机 | 1 | 台 | A4幅面多功能四合一黑白激光一体机(打印/复印/扫描/传真)，鼓粉一体，0秒预热。支持有线网络打印，打印速度18ppm；打印分辨率600\*600dpi；首页打印时间8.5秒，复印速度18cpm；复印分辨率600\*400dpi。USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口），RJ-11（传真接口） 双行液晶显示屏。 |
| 5 | 投影仪 | 1 | 台 | 亮度3600流明，对比度15000:1，标准分辨率XGA（1024\*768）。光源寿命正常模式：6000小时，经济模式：10000小时 。 |
| 6 | 彩色激光打印机 | 1 | 台 | A3幅面彩色激光机，黑白每分钟20页，彩色每分钟20页，鼓粉一体，最高分辨率600\*600dpi，中文液晶显示屏。 |
| 7 | 黑白激光打印机 | 16 | 台 | A4幅面黑白激光打印机，最高分辨率1200×1200dpi ，黑白打印速度18ppm，内存标配：2MB，最大：2MB。预热时间0秒，月打印负荷5000页 。鼓粉一体 。 |
| 8 | 针式打印机 | 3 | 台 | 24针专业发票打印机，票据针式打印机(平推式)。A3和A3以上幅面 打印速度。英文：超高速 300字符/秒，高速200字符/秒，100字符/秒；中文 超高速201字/秒，高速 135字/秒，67字/秒。复写能力，7份(1份原件+6份拷贝份) |
| 9 | 高拍仪 | 15 | 台 | 主摄像头：1200W；副摄像头：200W；A3幅面；自动对焦 |
| 10 | 外置光驱 | 2 | 台 | 读取速度 DVD+R(DL) 8X；DVD-RW 8X；DVD-ROM(Dual) 8x；CD-R 24X；DVD-R(DL) 8X CD-ROM 24X；CD-RW 24X；DVD-ROM(Single) 8x 写入速度 CD-R 24X；CD-RW 24X |
| 11 | 数码相机 | 1 | 台 | 传感器：1英寸；有效像素：2010万；显示屏尺寸：3英寸显示屏像素：104万像素液晶屏；连拍速度：ONE SHOT H：约8.0张/秒；快门速度：30-1/2000s |
| 12 | GPS测亩仪 | 2 | 台 | GPS测亩仪，中美GPS+北斗双卫星，高品质陶瓷天线，工作温度在-20—60度，2.4英寸大屏显示。 |