**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：盖州市行政审批局办公电脑采购项目**

**项目编号：GZC2020-1**

**编制单位：盖州市行政审批局**

# 采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

交货时间及交货地点

付款方式

货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

备品备件

安装调试

技术服务及培训

验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

交货/交付时间：合同签订后（15）日内

交货/交付地点：盖州市行政审批局

付款方式及条件：经验收合格，财政拨款后履行手续即付

**附件**：电脑设备明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **配 置** | **数量** |
| 1 | 商用台式电脑 | 一、CPU：≥英特尔酷睿I5处理器（主频3.0GHz，6M三级缓存）及以上二、主板：≥Intel系列芯片组及以上，主板须和整机同一品牌；三、DVD刻录光驱；四、内存：≥ 8G DDR4，空闲插槽不少于1个；五、显卡：≥2G独立显卡以上，六、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，具有5个音频接口七、硬盘：> 512G固态硬盘 及以上八、网卡:集成10/100/1000M以太网卡九、扩展槽：≥1个PCI-E\*16、≥2个PCI-E\*1、≥1个PCI，2个PS/2接口、1个串口、4个USB3.0十、显示器：23寸及以上液晶显示器，分辨率1920\*1080十一、键盘、鼠标：PS/2键盘、USB光电鼠标，灵敏度≥1000DPI十二、接口：≥8个USB接口，前置4个USB 3.0接口，后置2个USB3.0、串口、7合1 SD读卡器、1个VGA、2个DP；十三、电源：≥250W高效节能电源十四、机箱：标准立式机箱十五、售后服务：三年保修及上门服务；原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；十六、投标提供原厂售后服务承诺书并加盖制造厂商公章或者投标专用章。 | 92台 |
| 2 | 扫描复印一体机 | 扫描类型：平板式扫描分辨率：600\*1200dpi扫描速度：20页/分钟，灰阶256，打印功能：分辨率：600×600dpi打印速度：20页/分钟 首页打印时间：<10 秒打印质量：HQ1200，600×600dpi打印机语言：GDI海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、省墨打印支持纸张尺寸A4,Letter,Legal,Folio,A5,A5(LongEdge), B5,Executive,16k(195\*270mm),16K(184\*260mm), 16K(197\*273mm) | 2台 |
| 3 | 复印机 | A3- A6R幅面；标配网络打印和网络TWAIN功能；双面复印双面打印彩色扫描；速度：20ppm；SPLC 打印语言，600dpi， 打印分辨率，250页单层纸盒+100页旁路送纸，最大纸容量：850张；内存64M可再选128MB；预热时间：25S；首页复印时间：6.4S；自动倍率选择功能，999张连续复印，USB2.0打印接口，多种复印功能（身份证复印电子分页十字分套等）分辨率600dpi。能耗最大1.2KW。标配RSPE双面自动输稿器。 | 2台 |
| 4 | 多功能一体机 | A4幅面多功能四合一黑白激光一体机(打印/复印/扫描/传真)，鼓粉一体，0秒预热。支持有线网络打印，打印速度18ppm；打印分辨率600\*600dpi；首页打印时间8.5秒，复印速度18cpm；复印分辨率600\*400dpi。USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口），RJ-11（传真接口） 双行液晶显示屏。 | 1台 |
| 5 | 投影仪 | 亮度3600流明，对比度15000:1，标准分辨率XGA（1024\*768）。光源寿命正常模式：6000小时，经济模式：10000小时 。 | 1台 |
| 6 | 彩色激光打印机 | A3幅面彩色激光机，黑白每分钟20页，彩色每分钟20页，鼓粉一体，最高分辨率600\*600dpi，中文液晶显示屏。 | 1台 |
| 7 | 黑白激光打印机 | A4幅面黑白激光打印机，最高分辨率1200×1200dpi ，黑白打印速度18ppm，内存标配：2MB，最大：2MB。预热时间0秒，月打印负荷5000页 。鼓粉一体 。 | 16台 |
| 8 | 针式打印机 | 24针专业发票打印机，票据针式打印机(平推式)。A3幅面打印速度。英文：超高速261字符/秒，高速174字符/秒，信函87字符/秒中文：超高速174字/秒，高速116字/秒，信函58字/秒。复写能力，7份(1份原件+6份拷贝份) | 3台 |
| 9 | 高拍仪 | 主摄像头：1200W；副摄像头：200W；A3幅面；自动对焦 | 15台 |
| 10 | 外置光驱 | 读取速度DVD+R(DL) 8X；DVD-RW 8X；DVD-ROM(Dual) 8x；CD-R 24X；DVD-R(DL) 8XCD-ROM 24X；CD-RW 24X；DVD-ROM(Single) 8x写入速度 CD-R 24X；CD-RW 24X | 2台 |
| 11 | 数码相机 | 传感器：1英寸；有效像素：2010万；显示屏尺寸：3英寸显示屏像素：104万像素液晶屏；连拍速度：ONE SHOT H：约8.0张/秒；快门速度：30-1/2000s | 1台 |
| 12 | GPS测亩仪 | GPS测亩仪，中美GPS+北斗双卫星，高品质陶瓷天线，工作温度在-20—60度，2.4英寸大屏显示。 | 2台 |