**营口市政府采购项目**

**采购需求**

**项目名称：营口仙人岛拆迁服务有限公司采购车辆**

**项目编号：GZCYXG2021-03**

**编制单位：营口仙人岛拆迁服务有限公司**

# 采购需求详细信息

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

交货时间及交货地点

付款方式

货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

备品备件

安装调试

技术服务及培训

验收标准及方法

质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 | |  | | |
| （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | |  | | |
| 自卸车一台 | |  | | |
| 1.燃料种类及排放标准 | 柴油，符合国六排放标准 |  | | |
| 2.★总质量（Kg） | ≥13500 |  | | |
| 3.整备质量（Kg） | ≥6000 |  | | |
| 4.额定载质量（Kg） | ≥7300 |  | | |
| 5.★驾驶室准乘人数（人） | ≥3 |  | | |
| 6.发动机功率（Kw） | ≥115 |  | | |
| 7.★外廓尺寸（mm） | ≥6000×2300×2600 |  | | |
| 8.货厢尺寸（mm） | ≥3800×2100×800 |  | | |
| 9.★厢板加厚 | 后厢加厚改装 |  | | |
| 10.★自卸方式 | 举升后卸料 |  | | |
| 垃圾钩臂车一台 | |  | | |
| 1、总质量（Kg） | ≥9000 |  | | |
| 2、发动机功率（Kw） | ≥100Kw |  | | |
| 3、整车整备质量（Kg） | ≥3700 |  | | |
| 4、轴距（mm） | ≥3800 |  | | |
| 5、★前悬/后悬（mm） | ≥1100/1000 |  | | |
| 6、★接近角/离去角（°） | ≥21/13 |  | | |
| 7、★外形尺寸（长×宽×高） | ≥5900×2000×2300 |  | | |
| 8、 乘坐人数 | ≥3人 |  | | |
| 9、★配置 | 空调、中控锁 |  | | |
| 10、 ★操作方式 | 电控一体 |  | | |
| 垃圾箱5个 | |  | | |
| 1、★垃圾箱（长x宽x高）mm | ≥3600x1850x1350 |  | | |
| 1.交货时间：签订合同3日内交货 |  |  | | |
| 2.交货地点：采购方指定 |  |  | | |
| 3.付款条件及方式：验收合格后3日内付清全款 | |  | | |
| 4.报价：包含车辆购置税、保险（交强险、商业险：车损、三者≥100万、座位险等） | | |
| 上牌费、检车费、运费、改装费等 | |  | |