# 第三章 货物需求

 **一、建设要求**

本项目中所涉及到的所有设备，需符合本次招标采购的技术功能要求。并按甲方要求，负责所有设备全部交付工作，包括但不限于：组织协调安排、运输管理安排、组织实施计划、进行强弱电综合布线工作、设备安装调试工作、信息安全管理保障、技术培训服务、售后服务保障等全部工作，达到交钥匙标准。项目实施过程中产生的所有管材、线材、辅材、配件、人工等均需投标人考虑周全并提供，甲方不再支付额外所需费用。

**二、其他要求**

1.交货/交付时间：合同签订后45天内。

2.交货/交付地点：营口市中心医院指定地点。

3.最高限价：70万元。

4.付款方式：设备安装调试验收合格后付合同价款的95%，剩余5%作为质保金一年后付清。

5.核心产品：台式电脑主机

6.强制节能产品：台式电脑主机

7.售后服务要求：所有设备质量保证期不少于（1）年。

8.服务支持：要求接到报修后2小时响应，24小时内到达现场。

9.验收标准：按照财政部及省财政厅关于履约验收相关规定执行。

**三、设备采购清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 台式电脑主机 | 1.CPU≥i5-9400处理器，核心数量≥6核，主频≥2.9GHz；★2.内存≥8G DDR4-2666内存；3.硬盘≥256G SSD固态硬盘；4.显卡采用集成显卡；5.声卡采用集成HD Audio，前置≥2个音频接口；6.集成10/100/1000M以太网卡；7.接口≥8个USB接口(前置≥4个USB 3.1 G1，后置≥4个USB 2.0)、≥1组PS/2接口、≥1个串口、≥1个VGA接口（VGA非转接），≥1个HDMI接口；8.扩展槽≥1个PCI-E\*16，≥2个PCI-E\*1；9.原厂防水键盘、抗菌鼠标；10.出厂预装正版win10 64位中文版原装系统。 | 200 | 台 |